# IMPOSTAZIONI WIRELESS

Consente l'accesso a una rete tramite una LAN wireless.
Facendo clic sul pulsante [Invia], le impostazioni vengono memorizzate.
Impostazioni Wireless
Consentono di abilitare o disabilitare la LAN wireless e di visualizzarne lo stato.
Commutazione Tipo Collegamento
Passa dalla modalità infrastruttura alla modalità punto di accessi e viceversa in modo da corrispondere all'ambiente di LAN wireless utilizzato.
Impostazioni Attuali
Consente di visualizzare impostazioni quali il nome SSID di una LAN wireless e il tipo sicurezza. Se la LAN wireless è disabilitata, viene visualizzato "--".
Stato Wireless Corrente
Consente di visualizzare i livelli ricezione (Max. 100) della LAN wireless e gli indirizzi IP.
Mostra Schermata Impostazioni Wireless
Fare clic sul pulsante [Impostazione].
Nella schermata Impostazioni Wireless è possibile configurare il nome SSID di una LAN wireless, Tipo Sicurezza, Crittog. e Tasto Sicurezza.
Inizializza Impostazioni Wireless
Fare clic sul pulsante [Inizializzazione].
Vengono inizializzate le impostazioni per SSID, Tipo Sicurezza, Crittog. e Tasto Sicurezza.
Schermata Impostazioni Wireless (Mod. Access Point)
Se si seleziona il pulsante [Impostazioni] mentre è impostata l’opzione [Con filo+senza filo (Mod. Access Point)] o [Solo con cavo] per [Commutazione Tipo Collegamento], viene visualizzata la schermata delle impostazioni senza filo (Mod. Access Point).
Configurare il nome SSID di una LAN wireless, Tipo Sicurezza, Crittog. e Tasto Sicurezza.
Facendo clic sul pulsante [Invia], le impostazioni vengono memorizzate.
SSID
Inserire un SSID che non superi i 32 caratteri.
Tipo Sicurezza
Selezionare un Tipo Sicurezza.
Crittog.
Selezionare un tipo di crittografia.
Tasto Sicurezza
Immettere un Tasto Sicurezza.

Tipo Sicurezza | Tasto Sicurezza
--- | ---
WEP a 64 bit | 5 caratteri o un numero esadecimale a 10 cifre
WEP a 128 bit | 13 caratteri o un numero esadecimale a 26 cifre
WAP/WAP2 | Da 8 a 63 caratteri o un numero esadecimale a 64 cifre

Mostrare Tasto di Sicurezza
Se impostato su ON, viene visualizzato il tasto di sicurezza.
Indirizzo IP dispositivo
Inserire l'indirizzo IP.
Canale da usare
Selezionare il canale da utilizzare nella LAN wireless.
Invio uscita
Configurare l'uscita di invio.
Larghezza di banda
Utilizzare questa impostazione quando la modalità di comunicazione è “11n”. Selezionare la larghezza di banda da utilizzare.
Impost. range distrib. indirizzo IP
Configurare il range di utilizzo dell'indirizzo IP.
Schermata delle impostazioni senza filo (Mod. infrastruttura)
Se è impostata l’opzione [Senza cavo (Modalità Infrastruttura)] per [Commutazione Tipo Collegamento] e si seleziona il pulsante [Impostazioni], viene la schermata di impostazioni senza cavo per modalità infrastruttura.
Configurare il SSID, il tipo di sicurezza, la crittografia e il tasto di sicurezza di una LAN wireless.
Facendo clic sul pulsante [Invia], le impostazioni vengono memorizzate.
Ricerca punto di accesso
Selezionarlo per cercare i punti di accesso.
Quando vengono visualizzati i risultati della ricerca, selezionare il punto di accesso da utilizzare, quindi fare clic su [OK]. Vengono automaticamente applicate le opzioni [SSID], [Tipo Sicurezza] e [Crittog.].
SSID
Inserire un SSID che non superi i 32 caratteri.
Tipo Sicurezza
Selezionare un tipo di sicurezza.
Crittog.
Selezionare un tipo di crittografia.
Tasto Sicurezza
Immettere un tasto di sicurezza.

Tipo Sicurezza | Tasto Sicurezza
--- | ---
WEP a 64 bit | 5 caratteri o un numero esadecimale a 10 cifre
WEP a 128 bit | 13 caratteri o un numero esadecimale a 26 cifre
WAP/WAP2 | Da 8 a 63 caratteri o un numero esadecimale a 64 cifre

Mostrare Tasto di Sicurezza
Se impostato su ON, viene visualizzato il tasto di sicurezza.
Torna all'inizio