# IMPOSTAZIONI DI SCANSIONE

È possibile configurare le impostazioni relative alla funzione di invio delle immagini (scansione, Internet fax e così via).
Per una descrizione delle impostazioni relative alla funzione fax, vedere "IMPOSTAZIONI INVIO IMMAGINE - FUNZIONI FAX".
Impostazioni di scansione
Le seguenti impostazioni riguardano lo scanner.
Imposta Mittente Default
Le informazioni memorizzate qui vengono utilizzate se non viene specificato [Rispondi a] nelle impostazioni di invio quando si esegue la Scansione per e-mail.
Nome Mittente
Immettere un nome mittente predefinito (massimo 20 caratteri).
Indirizzo origine
Immettere un indirizzo di risposta predefinito (massimo 64 caratteri).
Se viene memorizzato solo il nome del mittente, quest'ultimo non verrà utilizzato come informazioni del mittente.
Impostazioni modalità colore predefinita
Selezionare una modalità colore predefinita sia per il colore che per il bianco e nero per indirizzo e-mail, cartella di rete, FTP e desktop. Specificare "Scanner comune" se non è specificato "E-mail".
Auto (Mono2, Scala di grigi*), Tutti i colori, Scala di grigi, Mono2
* Durante la scansione di un originale in bianco e nero con la modalità a colori impostata su [Auto]
Disabilita modifica imp. B/N nel modo Auto: disabilita le impostazioni del bianco e nero dalla schermata iniziale quando la modalità a colori è impostata su Auto.
Impostazione Formato File Iniziale
Specificare il formato di file iniziale per l'invio di un file in modalità E-mail, Cartella rete, FTP o Desktop. Specificare "Scanner comune" se non è specificato "E-mail".
Tipo di file
PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, PDF compatto*2, 5, PDF compatto (Ultra Fine)*2, 5, PDF/A compatto*4, PDF/A compatto (Ultra Fine)*4, PDF criptato, PDF criptato/compatto*3, 5, PDF criptato/compatto (Ultra Fine)*3, 5, XPS
*1 Se è selezionato [Bianco e nero], il formato è [TIFF].
*2 Se è selezionato [Bianco e nero] il formato è [PDF].
*3 Se è selezionato [Bianco e nero] il formato è [Crittog.PDF].
*4 Se è selezionato [Bianco e nero] il formato è [PDF/A].
*5 Se è installato il kit di espansione per la funzione di scanner(in dotazione come standard per MX-4141N e MX-5141N)
Bianco e nero
Modo Compressione: Nessuno, MH (G3), MMR (G4)
Colore/Scala di grigi
Rapporto di compressione dati: Basso, Medio, Alto
Evidenzia lettere nere
Pagine per file specificate
Genera un file separato per ogni pagina digitalizzata quando vengono digitalizzate più pagine.
Quando si abilita questa impostazione, è possibile specificare il numero di pagine per file.
Numero di pagine
È possibile specificare qualsiasi numero di pagine come numero di pagine per file. È possibile usare questa impostazione quando è abilitata l'opzione [Pagine per file specificate].
Quando è selezionata l'opzione [JPEG] per il tipo di file, non è possibile impostare [Pagine per file specificate].
Modo compressione in broadcast
Questa funzione consente di impostare la modalità di compressione per il broadcast utilizzando le modalità Scansione per E-mail o Internet Fax. La modalità di compressione impostata qui è utilizzata per tutte le destinazioni, a prescindere dalle singole impostazioni delle modalità di compressione.
B/N
MH(G3), MMR(G4)
Colore/Scala di grigi
Basso, Medio, Alto
Evidenzia lettere nere
Impostazione di un no. max di dati di trasm.(E-Mail)
Per impedire la trasmissione di file eccessivamente grandi mediante la funzione Scansione per e-mail, è possibile impostare un limite per le dimensioni dei file compreso tra 1 MB e 10 MB, con incrementi di 1 MB. Se la dimensione totale dei file di immagini creati mediante scansione dell'originale supera il limite, i file di immagini vengono scartati.
Se non si desidera impostare un limite, selezionare [Illimitato].
Questa impostazione è connessa all'opzione "Impostazione di una qtà. max di dati da trasmettere" delle impostazioni della modalità Internet Fax.
Impostazione di un no. max. di dati di trasm.(E-Mail) (FTP/Desktop/Cartella Rete)
È possibile fissare un limite alle dimensioni dei file inviabili per mezzo della funzione Scansione su FTP, Scansione su desktop e Scansione su cartella di rete. I limiti selezionabili sono 50 MB, 150 MB e 300 MB. Se la dimensione totale dei file di immagini creati mediante scansione dell'originale supera il limite, i file di immagini vengono scartati.
Se non si desidera impostare un limite, selezionare [Illimitato].
Durante la trasmissione broadcast che include destinazioni sia e-mail sia Internet Fax il limite impostato in "Impostazione di un no. max di dati di trasm.(E-Mail)" ha la precedenza.
Impostazione Bcc
Abilita Bcc
Abilitare questa impostazione se si desidera utilizzare l'inoltro di copie per conoscenza cieche. Visualizza il tasto [Bcc] nella schermata della rubrica per l'invio dell'immagine.
Visualizza Indirizzi Bcc nella Pagina Stato Lavori
Visualizza gli indirizzi Bcc nella schermata di stato dei lavori e la scheda relativa all'elenco degli indirizzi.
Disabilita Funzione di scansione
Specificare questa opzione per disabilitare la modalità remota di Scansione PC.
Impostazione Indirizzo predefinito
Impostazione Indirizzo predefinito

È possibile memorizzare un indirizzo predefinito che consente la trasmissione semplicemente premendo il tasto [Avvio a colori] o il tasto [Avvio in B/N] senza dover specificare un indirizzo. Se è selezionato [Applica indir. e-mail utente per login.], è possibile impostare come destinazione predefinita l'indirizzo e-mail dell'utente attualmente connesso.
Quando si seleziona [Applica come Home Directory dell'accesso dell'utente.], l'indirizzo predefinito è la home directory dell'utente a cui è collegato.

Quando l'utente accede tramite autenticazione interna (autenticazione da parte della macchina, l'impostazione di home directory dell'utente collegato è configurata in "Registrazione utente" in "Elenco utenti" di "Controllo utente". Quando l'utente accede tramite autenticazione esterna (autenticazione di rete), l'impostazione di home directory è configurata in "Impostazioni rubrica globale" di "Impostazioni LDAP" nelle "Impostazioni di rete".

È possibile impostare un solo indirizzo predefinito per Scansione per e-mail, Scansione su FTP, Scansione su desktop e Scansione su Cartella di rete.

### Aggiunta Sel.

Selezionare un indirizzo da utilizzare come predefinito.

###### Applica indir. e-mail utente per login.

L'indirizzo e-mail dell'utente di accesso è impostato come indirizzo predefinito.
Selezionare le seguenti voci in base all'uso previsto.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Applica anche alla Schermata Fax/I-Fax | Se non si desidera applicare l'indirizzo e-mail dell'utente login come destinazione predefinita, nella schermata Fax/I-Fax toccare la casella di controllo [Applica anche alla Schermata Fax/I-Fax] per impostarla su .
Consenti Cancella | È possibile cancellare l'indirizzo e-mail dell'utente login inserito automaticamente. A tale scopo, toccare il tasto [Cancella] sul pannello operativo.

###### Selezione da Rubrica

- Per visualizzare la rubrica desiderata, circoscrivere la ricerca per alfabeto o categoria con l'elenco di [Indice]. È possibile selezionare il numero di indirizzi da visualizzare contemporaneamente a [Visualizza voci].
- Quando si seleziona il nome dell'indirizzo desiderato e si tocca il tasto [Memorizzare], l'indirizzo scelto può essere impostato come predefinito.

Torna all'inizio