# SALVATAGGIO DEI FAX RICEVUTI SUL DISCO RIGIDO DELLA MACCHINA (INSTRADAMENTO IN ENTRATA)

I fax ricevuti possono essere salvati sul disco rigido della macchina. I fax salvati possono essere visualizzati su un computer.

Impostare PDF, TIFF (multi) o TIFF (segnale) per gli Internet fax salvati. È possibile inoltre ricevere la notifica per e-mail dei fax ricevuti e salvati.
I fax ricevuti vengono salvati nella seguente directory:
\\MFP\faxreceive

- Il numero massimo di fax ricevuti salvabili è 500 file.
- La cartella "faxreceive" contiene i file di "Impostazioni di inoltro in entrata (Memorizzazione HDD)".
- I dati ricevuti vengono salvati nella cartella specificata in "Specifica cartella" in "Impostazioni di inoltro in entrata (Memorizzazione HDD)" in "Impostazioni applicazione". Se non è disponibile una cartella specificata, ne viene creata una automaticamente e i dati vengono salvati.
- Il nome del file per i dati ricevuti può essere impostato in "Nome file di impostazioni" in "Impostazioni di inoltro in entrata (Memorizzazione HDD)" in "Impostazioni applicazione".

Come salvare i fax ricevuti nel disco rigido
Fare clic [Cartella pubblica/Impostaz. NAS] in "Impostazioni Rete". (Sono necessari i diritti di amministratore.)
Selezionare [Valido] in "faxreceive:Uso di archiviazione" e fare clic sul pulsante [Salva].
Impostazioni per il salvataggio di fax ricevuti nel disco rigido
In modalità di impostazione fare clic su [Impostazioni applicazione] → [Impostazioni di inoltro in entrata (Memorizzazione HDD)]. (Sono necessari i diritti di amministratore.)
- I dati salvabili sono fax normali e fax Internet ricevuti. Non è possibile salvare fax in ricezione riservata e polling.
- A seconda dell'impostazione, i fax ricevuti che non possono essere salvati a causa del limite di numero di file o di altri motivi vengono stampati o salvati nella casella degli errori dell'instradamento in ingresso.
Torna all'inizio