# PULIZIA DEL CARICATORE PRINCIPALE DEL TAMBURO FOTOCONDUTTORE

## Panoramica

Se continuano ad essere visibili righe nere o colorate anche dopo la pulizia del piano documenti e dell'alimentatore automatico dei documenti, pulire il caricatore principale del tamburo fotoconduttore utilizzando l'apposito pulitore.

- Se la pulizia del caricatore principale del tamburo fotoconduttore non risolve il problema, tirare la manopola verso l'esterno e riportarla in posizione per tre volte.
- Quando si tira e si spinge la manopola per pulire il caricatore, tirarla e spingerla lentamente da un'estremità all'altra.

## Funzionamento

Aprire lo sportello anteriore.
Rilasciare la vaschetta raccogli toner.
Premere il pulsante di sblocco della vaschetta raccogli toner.
La vaschetta raccogli toner cadrà in avanti come illustrato.
Sostenere delicatamente con le mani la vaschetta finché non cade completamente in avanti.
Afferrare la manopola verde per rilasciare il blocco e rimuovere delicatamente il pulitore del caricatore.
Pulire il caricatore principale.
Spingere interamente e delicatamente verso l'interno il pulitore del caricatore, quindi tirarlo delicatamente verso l'esterno.
Inserirlo in modo che l'etichetta per la posizione di pulizia (A) e l'etichetta del pulitore del caricatore (B) abbiano un orientamento simile a quello visualizzato.
Ripetere il punto 4 per tutti gli altri caricatori principali.
In totale, i punti della macchina da pulire sono 4, come indicato.
Reinserire il pulitore del caricatore nella posizione originale.
Spingere la vaschetta raccogli toner all'interno della macchina.
Spingere la vaschetta finché non scatta in posizione.
Chiudere lo sportello anteriore.
Torna all'inizio