# IMPOSTAZIONI PANNELLO OPERATIVO

È possibile configurare le impostazioni relative alla funzione di invio delle immagini (e-mail, Internet fax e così via).
Per una descrizione delle impostazioni relative alla funzione fax, vedere "IMPOSTAZIONI INVIO IMMAGINE - FUNZIONI FAX".
Le impostazioni operative riportate sotto si applicano a tutte le funzioni di invio dell'immagine.
Impostazioni di default
Memor. impostazioni per un po' dopo che la scansione è stata completata
Utilizzare questa impostazione per mantenere le impostazioni al termine della scansione (fino all'attivazione della modalità Cancellazione Automatica).
Impostazione Visual. Default
È possibile selezionare una delle 5 schermate iniziali riportate di seguito. Tale schermata verrà visualizzata quando si tocca il tasto [Invio Immagine] oppure il tasto [CA] nella schermata della modalità Invio Immagine.

- E-mail
- Cartella di rete
- FTP/Desktop
- Internet Fax
- Fax
- Inserim. Dati

Applica indirizzi solo modalità invio
Quando si seleziona un indirizzo dalla rubrica, verranno applicati solo gli indirizzi visualizzati in modalità di restrizione.
Maggiore priorità viene data al display della rubrica indirizzi.
Se la modalità di invio immagini è abilitata, la Rubrica viene visualizzata in sostituzione della schermata iniziale di questa modalità.
In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni di scansione] → [Indirizzo standard] → [Impostazione Indirizzo predefinito], non è possibile utilizzare la funzione [La visualizzazione della rubrica ha una priorità più alta.].
Categoria da visualizzare con default
Selezoionare una categoria da visualizzare con il default.

- Nessuno
- Più util.
- Categorie 1-32

Ingrandimento della rubrica
Viene visualizzata una rubrica ingrandita.
Visualizza tutti i tipi di indirizzo indipendentemente dalla modalità correntemente visualizzata.
Quando questa impostazione è abilitata, vengono visualizzate tutte le destinazioni indipendentemente dalla modalità visualizzata.
Orientamento immagine
Imposta l'orientamento predefinito dell'immagine.
Impostazione Risoluzione Iniziale
Le seguenti impostazioni sono disponibili come risoluzioni predefinite delle modalità di scansione comune, e-mail, Internet Fax e fax.
Scanner comune
100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,
300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi
E-mail
100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,
300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi
Internet Fax
200 X 100 dpi, 200 X 200 dpi*, 200 X 400 dpi*,
400 X 400 dpi*, 600 X 600 dpi*
Fax
Caratteri normali e piccoli *, Fine*, Ultra Fine*
* Mezzitoni
Applica Risol. Impost. quando Memorizz.
Quando si utilizza un'immagine memorizzata mediante l'archiviazione documenti, viene applicata l'impostazione di risoluzione memorizzata con l'immagine.
Impostazioni Esposizione Di Default
Questa impostazione consente di definire le impostazioni di esposizione predefinite per la scansione di un documento nella modalità di invio immagini. Selezionare [Auto] o [Manuale]. Se si seleziona [Manuale], impostare l'esposizione su uno dei 5 livelli.
Tipo di immagine originale predefinito
Selezionare prima il tipo di originale per abilitare la scansione a una risoluzione adeguata (solo nella modalità di scansione e nella modalità di scansione su dispositivo di memoria USB).
È possibile configurare le impostazioni riportate di seguito.

- Testo/Foto Stampata
- Testo/Foto
- Testo
- Foto
- Foto Stampata
- Mappa

Quando l'esposizione è impostata su [Auto], non è possibile selezionare il tipo di originale predefinito.
Nitidezza
Questa impostazione consente di sottolineare il profilo dell'immagine e di mostrarla in modo chiaro per la scansione di un documento in modalità di invio immagini. Può essere impostata su uno qualunque dei 5 livelli.
Contrasto
Questa impostazione consente di regolare il contrasto dell'immagine per la scansione di un documento nella modalità di invio immagini. Può essere impostata su uno qualunque dei 5 livelli.
Invio dell'immagine inviata in modalità Fax/I-Fax
Consente di abilitare o disabilitare l'impostazione predefinita. Abilitare questa funzione per inviare la stessa immagine in modalità fax o Internet fax e contemporaneamente in un'altra modalità.
Se la funzione è disabilitata, verrà inviata un'immagine specificata per ogni impostazione di scansione a ciascuna modalità: E-mail, FTP, Desktop e Cartella rete.
Immettere codice indir. successivo in broadcast
Questa funzione impone all'utente di toccare il tasto [Indir. Succ.] prima di immettere la destinazione successiva durante la trasmissione broadcast.
Quando questa impostazione è abilitata, non è possibile ignorare il tasto [Indir. Succ.], anche se l'indirizzo successivo viene inserito con un tasto a sfioramento.
Se un utente cerca di inserire l'indirizzo successivo senza premere il tasto [Indir. Succ.], verrà emesso un doppio avviso acustico e l'inserimento sarà rifiutato.
Suono Scansione Completa
Consente di impostare il suono di scansione completata che verrà emesso quando viene eseguita la scansione di un originale.
Disabilita commutaz. ordine di visualizz.
Consente di disabilitare le modifiche dell'ordine di visualizzazione (ordine per numero di ricerca, crescente, decrescente).
Una volta impostata l'opzione, la sequenza di visualizzazione non verrà modificata. Quando questa impostazione viene abilitata, l'ordine di visualizzazione esistente resta invariato.
Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti
Questa funzione consente la memorizzazione dei fax e degli Internet Fax ricevuti senza doverli stampare. I fax possono essere stampati immettendo una password (impostazione predefinita in fabbrica: 0000) con i tasti numerici.
Password
Quando è abilitata l'opzione [Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti], immettere la password (numero a 4 cifre).
Queste impostazioni possono essere configurate solo se nella memoria della macchina non sono presenti dati ricevuti (ad eccezione dei dati riservati o della casella di memoria relativa alla trasmissione broadcast).
Timbro Verifica Default
Consente di abilitare o disabilitare l'impostazione predefinita. Abilitare questa funzione per apporre sempre il timbro di verifica sull'originale già digitalizzato mediante l'alimentatore automatico dei documenti.
Regolazione Dell'area Di Cancellazione
Consente di impostare la larghezza predefinita dell'area da cancellare per la funzione di cancellazione. Specificare un valore compreso tra 0 mm (0") e 25 mm (1") in incrementi di 3 mm (1/8") per la cancellazione dei bordi e del centro.
Produzione a tempo specificato dei dati ricevuti
Questa funzione è disponibile quando è abilitata l'opzione Impostazione verifica immagini ricevute.
* Viene visualizzata quando è installato un kit di espansione per fax o per Internet fax. Se "Produzione a tempo specificato dei dati ricevuti" è impostata su , questa impostazione non è disponibile.
Se è impostata per l'opzione "Cambia Password" o "Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti", il campo di inserimento della password non sarà disponibile.
ABILITA/DISABILITA IMPOSTAZIONI
Disattivazione della registrazione
Questa opzione viene utilizzata per impedire la memorizzazione delle destinazioni. È possibile impedire singolarmente la memorizzazione a partire dalla macchina, dalla modalità di impostazione (versione Web) o dal computer.
Disabilita registrazione destinazione dal pannello operativo
Disabilita il controllo degli indirizzi da parte della macchina.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- Gruppo (Immissione diretta)
- Gruppo (Rubrica)
- Contatti

Seleziona tutto: Seleziona tutti gli elementi.
Rimuovi Selezioni: Cancella tutti gli elementi selezionati.
Disabilita registrazione destinazione sulla pagina web
Disabilita la memorizzazione della destinazione dalla modalità di impostazione (versione Web).
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- Gruppo (Immissione diretta)
- Gruppo (Rubrica)
- Singolo

Seleziona tutto: Seleziona tutti gli elementi.
Rimuovi Selezioni: Cancella tutti gli elementi selezionati.
Disattivazione registrazione/Eliminazione programma
Questa funzione è utilizzata per vietare la cancellazione e la modifica delle impostazioni di invio immagine memorizzate nei programmi di lavoro.
Proibizione della Registrazione di tutte le voci del programma
Impedisce l'uso della rubrica quando viene memorizzato un programma.
Disabilita registraz. casella di memoria
Disabilita tutti i tipi di registrazione della casella di memoria.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:
Raccolta Memoria, Confidenziale, Trasmissione Broadcast (Voce diretta), Trasmissione Broadcast (Rubrica)
Disab. registraz. destinazione con Ricerca globale indirizzi
Disabilita il controllo degli indirizzi dalla ricerca di indirizzi globale.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:
E-mail, Internet-Fax, Fax
Selez. tutto: Seleziona tutti gli elementi.
Rimuovi Selezioni: Cancella tutti gli elementi selezionati.
Disabilita registrazione tramite Network Scanner Tool
Disabilita il controllo degli indirizzi da Network Scanner Tool.
Utilizzare questa opzione per impedire la memorizzazione dei dati di un'altra macchina tramite il routing in entrata della rubrica.
Disabilita Inoltro attraverso la rete
Questa opzione impedisce il routing in entrata.
Impostazioni per disabil. trasmissione
Queste impostazioni consentono di disabilitare le operazioni di trasmissione indicate di seguito.
Disabilita [Rinvia] nel modo Invio Immagine
Questa impostazione disabilita il tasto [Rinvia] nella schermata iniziale della modalità di invio immagini.
Disabilita selezione dalla Rubrica
Disabilita la selezione delle destinazioni dalla rubrica.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- E-mail
- FTP
- Desktop
- Cartella di rete
- Internet Fax (incl. SMTP diretto)
- Fax

Seleziona tutto: Seleziona tutti gli elementi.
Rimuovi Selezioni: Cancella tutti gli elementi selezionati.
Disabilita Immissione Diretta
Disabilita l'immissione diretta di indirizzi di destinazione e altri indirizzi.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- E-mail
- Cartella di rete
- Internet Fax (incl. SMTP diretto)
- Fax

Seleziona tutto: Seleziona tutti gli elementi.
Rimuovi Selezioni: consente di cancellare tutte le selezioni.
Disabilita trasmissione PC-I-Fax
Proibisce la trasmissione PC-I-Fax.
Disabilita trasmissione PC-Fax
Impedisce la trasmissione PC-Fax.
Proprio numero e nome
Memorizza le informazioni del mittente di Internet-Fax o Fax.
Registrazione dati mittente
Utilizzare questa opzione per memorizzare il nome del mittente per la funzione Fax e Internet Fax, il numero di fax del mittente e l'indirizzo del mittente per Internet Fax. Il nome del mittente memorizzato e il numero di fax o l'indirizzo Internet del mittente verranno stampati nella parte superiore del fax ricevuto.
Nome Mittente
Immettere il nome del mittente. È possibile digitare fino a 20 caratteri per il nome del mittente.
Numero fax mittente
Consente di impostare il numero di fax del mittente.
Per inserire una pausa tra le cifre del numero, toccare il tasto [-].
Per inserire uno spazio tra le cifre del numero, toccare il tasto [Spazio].
Proprio indirizzo I-Fax
Digitare un indirizzo mittente predefinito (massimo 56 caratteri).
Registrazione di Selezione Proprio nome
Memorizza il nome del mittente usato nell'opzione "Selezione Proprio nome" di un'altra funzione. È possibile memorizzare fino a 18 nomi mittente.
Aggiungi Nuovo
Memorizzare il nome di un mittente. È possibile memorizzare fino a 20 caratteri.
Dopo l'immissione di un nome di mittente, toccare il tasto [Memorizzare].
Il numero di registrazione non utilizzato più basso compreso tra 01 e 18 verrà assegnato automaticamente al nome del mittente. Questo numero non può essere modificato.
Elenco nomi mittenti
Visualizza un elenco di nomi di mittenti memorizzati.
Quando un nome mittente viene selezionato, viene cancellato.
Torna all'inizio