# PULIZIA DELL'UNITÀ LASER

## Panoramica

Se l'unità laser all'interno della macchina si sporca, è possibile che sull'immagine stampata si formino delle righe (righe colorate). In tal caso, è necessario pulire l'unità laser.
Identificazione delle righe colorate causate dall'unità laser sporca

- Righe colorate appaiono sempre nello stesso punto. (Le righe non sono mai nere.)
- Le righe colorate sono parallele alla direzione di alimentazione della carta.
- Le righe colorate non appaiono solo sulle copie prodotte da una fotocopiatrice, ma anche sulle stampe eseguite da un computer (le stesse righe appaiono sia sulle copie che sulle stampe).

## Funzionamento

Aprire lo sportello anteriore.
Estrarre l'utensile di pulizia dall'unità laser.
L'utensile di pulizia è fissato allo sportello anteriore.
(1) Tirare il lato destro del dispositivo di pulizia per staccarlo dal gancio.
(2) Metterlo sopra il gancio e posizionarlo sul lato posteriore.
(3) Ruotare l'utensile di pulizia intorno al risalto per staccarlo dal gancio sinistro.
Accertarsi che il pulitore sulla punta dell'utensile di pulizia non sia sporco.
Se il pulitore è sporco, rimuoverlo dall'utensile e sostituirlo con uno pulito. Per la procedura di sostituzione del pulitore, fare riferimento ai punti da 4 a 6. Se il pulitore non è sporco, passare al punto 7.
Aprire lo sportello interno ed estrarre un pulitore sostitutivo.
I pulitori sostitutivi sono collocati nello sportello interno.
Afferrare l'estremità del pulitore ed estrarlo dallo sportello.
Rimuovere il pulitore sporco dall'estremità dell'utensile di pulizia.
Afferrare saldamente l'utensile nel punto in cui è attaccato il pulitore. Utilizzare l'altra mano per premere il gancio che assicura il pulitore, quindi rimuoverlo.
Reinserire il pulitore rimosso nello sportello interno. Dopo aver sostituito il pulitore, assicurarsi di chiudere lo sportello.
Fissare il nuovo pulitore all'utensile.
Allineare il gancio del pulitore al foro di aggancio nell'utensile di pulizia. Tenere saldamente il pulitore e spingere all'interno l'utensile di pulizia.
Orientare il pulitore verso il basso e inserire lentamente l'utensile nel foro da pulire.
Assicurarsi di puntare il pulitore verso il basso. Etichette simili ad (A) sono poste su zone che richiedono la pulizia.
Inserire fino in fondo l'utensile di pulizia nel foro, quindi estrarlo.
Estrarre l'utensile di pulizia fino a quando non si sente la punta dell'utensile allontanarsi dalla superficie dell'unità laser da pulire.
Ripetere il punto 8 per due o tre volte, quindi rimuovere l'utensile di pulizia.
Ripetere i punti da 7 a 9 per pulire tutti i fori presenti nell'unità laser (4 fori).
In totale, i fori dell'unità laser da pulire sono quattro.
Pulire tutti i fori.
Riporre l'utensile di pulizia.
(1) Agganciare l'utensile di pulizia al risalto, girarlo intorno ad esso, quindi agganciare il bordo (il lato al quale è fissato il pulitore) sul gancio sinistro.
(2) Mettere il lato destro dell'utensile di pulizia sopra il gancio per posizionarlo.
(3) Fissare l'utensile al gancio.
Chiudere lo sportello anteriore.
Torna all'inizio