# PARTE SUPERIORE

In questa sezione vengono descritti i nomi e le funzioni delle rispettive parti all'interno della macchina.
×
Cartuccia del toner
Questa cartuccia contiene toner.
In caso di esaurimento del toner in una cartuccia, sostituirla con una nuova.
- SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL TONER
×
Unità fusore
In questa zona si applica del calore per fondere l'immagine trasferita sulla carta.
L'unità fusore è calda. Fare attenzione a non ustionarsi durante la rimozione della carta inceppata.
×
Cinghia di trasferimento
Durante la stampa a colori le immagini toner dei quattro colori sui tamburi fotoconduttori vengono combinate sulla cinghia di trasferimento.
Durante la stampa in bianco e nero solo l'immagine del toner nero viene trasferita sulla cinghia di trasferimento.
Non toccare né danneggiare la cinghia di trasferimento.
Tale operazione potrebbe causare un'immagine difettosa.
×
Sportello laterale destro
Aprire questo sportello per eliminare la carta inceppata.
×
Sportello del modulo invertitore della carta
Questa unità consente di invertire la carta durante la stampa su due facciate. Aprire questo sportello per eliminare la carta inceppata.
×
Interruttore di alimentazione principale
Usare questo interruttore per attivare l'alimentazione della macchina.
Quando si utilizzano le funzioni fax o Internet Fax, tenere sempre questo interruttore sulla posizione "".
- ACCENSIONE
×
Vaschetta raccogli toner
Questo contenitore raccoglie il toner in eccesso residuo dopo la stampa.
- SOSTITUZIONE DELLA VASCHETTA RACCOGLI TONER
Un tecnico dell'assistenza raccoglierà la vaschetta raccogli toner sostituita.
×
Pulsante di rilascio della vaschetta raccogli toner.
Premere questo pulsante quando è necessario rilasciare il blocco della vaschetta raccogli toner per sostituire la vaschetta o pulire l’unità laser.
- PULIZIA DELL'UNITÀ LASER
- SOSTITUZIONE DELLA VASCHETTA RACCOGLI TONER
×
Maniglia
Estrarla e afferrarla per spostare la macchina.
×
Coperchio di lato destro di un supporto/1 cassetto da 500 fogli o 2 cassetti da 500/2000 fogli
Aprire questo coperchio per rimuovere i fogli inceppati nel vassoio 3 e 4.
×
Coperchio lato destro del vassoio
Aprire questo coperchio per eliminare la carta inceppata nel vassoio 1 o 2.
×
Leva di rilascio dello sportello laterale destro
Per rimuovere carta inceppata, tenere tirata la leva verso l'alto in modo da aprire lo sportello laterale destro.
×
Vassoio bypass
Utilizzare il vassoio per eseguire l’alimentazione manuale dei fogli.
Quando si carica carta di formato superiore ad A4R o 8-1/2" x 11"R, estrarre la guida dell'estensione.
- CARICAMENTO DELLA CARTA NEL VASSOIO DI BYPASS
Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.
Torna all'inizio