# IMPOSTAZIONI VARIE

È possibile impostare diverse periferiche montate sulla macchina.
Impostazione Rilevatore Formato Originale
È possibile selezionare uno degli otto gruppi di formati standard dell'originale mostrati di seguito per il rilevamento da parte della funzione di rilevamento del formato dell'originale.

Gruppi | Formati originali rilevabili
--- | ---
Piano documenti | Vassoio dell'alimentatore di documenti (alimentatore automatico dei documenti)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13")
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 340 mm (8-1/2"x13-2/5")
AB-5 | 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 343 mm (8-1/2"x13-1/2")
Inch-1 | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"
Inch-2 | 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A3, A4, 11"x17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"
Inch-3 | 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5 (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"

Annulla rilevamento su piano documenti
È possibile disabilitare il rilevamento del formato dell'originale sul piano documenti. Se si attiva l'opzione, tutti gli originali collocati sul piano documenti verranno considerati come originali di formato speciale.
Disattivazione Alimentatore originali
Utilizzare questa impostazione per vietare l'uso dell'alimentatore automatico dei documenti, ad esempio quando non funziona correttamente. (Quando questa impostazione è abilitata, è comunque possibile utilizzare il piano documenti per effettuare scansioni.)
Modalità di alimentazione dell'originale
È possibile impostare le seguenti modalità di alimentazione degli originali come modalità predefinite per le modalità di copia, l'acquisizione su HDD e l'invio di immagini, nonché salvarle in dispositivi di memoria esterni. Se si utilizza frequentemente una modalità, questa impostazione evita di doverla selezionare in un'altra modalità ogni volta che è necessario utilizzarla.

- Form.misti Originale (Stessa Larghezza (solo in modalità Copia)/Larghezza differente)
- Scans. Lenta
- Salta pagine vuote*

* Escluse le modalità Fax e Internet Fax.
Disattivazione Fronte/retro
Questa opzione è utilizzata per disabilitare la stampa su due facciate, ad esempio a causa di un funzionamento non corretto del modulo fronte/retro.
Disattivazione del vassoio a elevata capacità
Questa impostazione consente di vietare l'uso del vassoio ad alta capacità, ad esempio quando non funziona correttamente.
Disattivazione del cassetto carta opzionale
Questa impostazione è utilizzata per disattivare il cassetto carta opzionale, ad esempio quando non funziona correttamente.
Disattivazione Impostazione del vassoio
Utilizzare questa impostazione per vietare la configurazione delle impostazioni dei vassoi (ad eccezione del vassoio bypass).
Disattivazione Finitore
Questa impostazione consente di vietare l'uso del finitore o del finitore a sella, ad esempio quando non funziona correttamente
Disattivazione Offset
Disabilita uno sfalsamento (offset).
Disabilitazione Pinzatrice
Questa impostazione consente di vietare l'uso della pinzatrice, ad esempio quando la pinzatrice del finitore o del finitore a sella non funziona correttamente.
Regolazione posizione finitore a sella
Questa impostazione è utilizzata per regolare la posizione dei punti metallici (posizione della piegatura a sella) quando è installato un finitore a sella e viene usata la cucitrice a sella.
È possibile regolare il valore in incrementi di 0,2 mm entro un raggio di +/-5,0 mm dalla posizione iniziale di ciascun formato carta.
Disattiva Perforatura
Questa impostazione consente di vietare l'uso della perforatura, ad esempio quando il modulo di foratura del finitore o del finitore a sella non funziona correttamente.
Disattivazione della modalità colore
(Quando si verifica un errore correlato ai colori)
Quando si verifica un errore correlato ai colori che impedisce l'operazione di stampa, l'utilizzo della modalità colore può essere temporaneamente bloccato. Sarà sempre possibile eseguire la stampa in bianco e nero.
Questa funzione è utilizzata solo come misura d'emergenza. Una volta abilitata questa impostazione, solo un tecnico autorizzato potrà annullarla. Rivolgersi tempestivamente al proprio rivenditore o al centro di assistenza autorizzato più vicino tra quelli elencati nella Guida di apprendimento rapido per chiamare un tecnico ad annullare le impostazioni e risolvere il problema.
Impostazione Selezione Carta Automatica
È possibile specificare i tipi di carta* selezionabili dalla funzione Selezione Carta Automatica. Selezionare una delle seguenti impostazioni:

- Carta comune
- Carta comune e riciclata
- Carta riciclata

La funzione Selezione Carta Automatica non sceglierà tipi di carta diversi da quelli specificati in questa impostazione.

*
  Il tipo di carta impostato per ciascun vassoio selezionando [Impostazioni di sistema] in modalità di impostazione→[Impostazioni Vassoio Carta].

Impostazione della connessione parallela
Quando vengono usate due macchine come stampanti di rete usando il protocollo TCP/IP, usare questa impostazione per configurare il numero di porta e l'indirizzo IP della macchina usata come macchina slave parallela.
Disattivazione modo Macchina master
Abilitare questa impostazione per vietare la trasmissione parallela. (Normalmente questa impostazione non è necessaria.)
Disattivazione modo Macchina slave
Abilitare questa impostazione per vietare la ricezione parallela. (Normalmente questa impostazione non è necessaria.)
Per usare la funzione parallela quando è abilitata l'autenticazione utente, è necessario usare gli stessi nome di accesso e password sia sulla macchina master sia sulla macchina slave. Se non vengono usati gli stessi nome di accesso e password, il conteggio delle pagine potrebbe non essere aggiunto al conteggio utente appropriato oppure potrebbe stampare solo la macchina master.
L'impostazione predefinita per il numero di porta è [50001]. Non modificare il numero di porta, a meno che non si verifichi un problema con questa impostazione.
Commutazione automatica dei vassoi finitori
Se il numero di fogli nel vassoio finitore superiore raggiunge il limite, i fogli stampati passano automaticamente nel vassoio inferiore.
Rilevazione standard nel modo Auto Color
Quando la modalità di colore è impostata su Auto in modalità di copia, l'elemento discriminante per rilevare se gli originali sono a colori o in bianco e nero può essere impostato su uno dei 5 livelli disponibili. Se si imposta [B/N vicino], gli originali vengono riconosciuti più facilmente come bianco e nero. Se si imposta [Colore vicino], gli originali vengono riconosciuti più facilmente come a colori.
Registrazione Regolazione
È possibile impostare diverse periferiche montate sulla macchina.
Se i colori risultano stampati in modo irregolare quando si esegue la stampa a colori, è possibile regolare la posizione dei colori.
Per schiarire il colore selezionato, toccare il tasto [Regolazione automatica] per regolare l'esposizione. Quando si tocca il tasto viene visualizzato un messaggio. Toccare il tasto [Esegui].
Ottimizzazione del disco rigido
È possibile impostare diverse periferiche montate sulla macchina.
Questa funzione ottimizza il disco rigido della macchina mediante la deframmentazione dei dati. Se un lavoro è in corso, verrà visualizzato un messaggio e l'ottimizzazione non inizierà fino a quando il lavoro non è concluso. Durante l'ottimizzazione non è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- accesso alla modalità di impostazione (versione Web) e ricezione dei dati di stampa;
- uso dei tasti nel pannello di controllo;
- spegnimento della macchina dall'interruttore dell'alimentazione principale;
- Spegnimento Automatico

Al termine dell'ottimizzazione la macchina si avvierà di nuovo automaticamente.
Se si utilizza frequentemente la funzione di archiviazione dei documenti e l'uscita dei documenti sembra lenta, l'ottimizzazione del disco rigido può migliorare il rendimento.
Funzione per la pulizia del fusore
Questa funzione serve a pulire il fusore del dispositivo quando sul lato stampato del foglio compaiono punti o altre sbavature. Quando si attiva la funzione viene stampato un foglio con una "V" ed il fusore viene pulito.
Se dopo il primo tentativo non si notano significativi miglioramenti, riprovare di nuovo.
Impostazioni di controllo fusione
Sono utilizzate per controllare la temperatura di fusione del toner a seconda del peso della carta.
Tali impostazioni si applicano alla carta semplice, riciclata, forata, prestampata, intestata, colorata e del tipo dell'utente.
È possibile selezionare un intervallo compreso tra 60g/m2 e 89g/m2 oppure tra 90g/m2 e 105g/m2 (tra 16 e 23 lbs o tra 23+ e 28 lbs).

- Assicurarsi di utilizzare solo carta inclusa nello stesso intervallo di peso impostato in questo campo. Non mescolare carta semplice o altra carta non compresa nell'intervallo della carta presente nel vassoio.
- Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere "ACCENSIONE in "OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'USO DELLA MACCHINA".

Stampa Elenco
Per specificare la stampa [Solo fronte] o [Fronte/retro] in Stampa elenco.
Riduce le strisce nere
Specificare se utilizzare l'opzione di riduzione delle strisce nere.
Tale opzione può essere utilizzata per le funzioni Risoluzione Originale, Copia, Invio Immagine e Acquisisci su HDD.
Se è abilitata la riduzione delle strisce nere, selezionare una qualsiasi delle seguenti opzioni.

- Elabora strisce nere sottili
- Normale
- Elabora strisce nere sottili e spesse

Visualizzazione dei messaggi di avvertimento per il rilevamento di strisce nere.
Impostare questa opzione per visualizzare un messaggio di avvertimento quando l'alimentatore documenti rileva delle strisce nere.
Torna all'inizio