# OPERAZIONI COMUNI A TUTTE LE MODALITÀ

## FINITORE CON CUCITRICE (STACKER GRANDE)

Include la funzione offset, che restituisce fogli ordinati suddivisi in gruppi distinti, la funzione di fascicolazione con pinzatura, che pinza ogni gruppo di fogli stampati, la funzione di cucitrice a sella, che pinza automaticamente il centro dei fogli piegandoli a metà, e la funzione di piegatura della carta, che piega i fogli a metà.
Per perforare la carta stampata, è necessario installare un modulo di foratura opzionale.

- Nomi delle funzioni
- Materiali di consumo
- Manutenzione del finitore con cucitrice (stacker grande)

Nomi delle funzioni
×
Compilatore per pinzatrice
Impila temporaneamente i fogli da pinzare.
×
Vassoio di uscita (vassoio superiore, vassoio inferiore)
Vassoio in cui vengono riposte le stampe in offset e con punti metallici.
Il vassoio è scorrevole. È possibile estenderlo per stampare su carta di grande fornato (formati A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" e 8-1/2" x 13").
×
Guida del vassoio cucitrice
Guida le stampe quando vengono inviate al vassoio. Prima della stampa, applicare la guida del vassoio cucitrice nella posizione indicata sotto appropriata per il formato di carta da usare.
×
Vassoio della cucitrice a sella
È il vassoio di uscita dei fogli con pinzatura a sella.
×
Coperchio superiore
Aprire questo sportello per rimuovere la carta inceppata.
×
Sportello anteriore
Aprire questo sportello per sostituire la cartuccia dei punti o rimuovere dei punti incastrati.
Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.

- Per installare un finitore con cucitrice (stacker grande) sono necessari un'unità passaggio carta e un supporto oppure 1 o 2 cassetti da 500 e 2000 fogli.
- Non collocare oggetti pesanti sul finitore con cucitrice (stacker grande) né spingerlo verso il basso.
- Prestare attenzione quando si attiva l'alimentazione e durante la stampa poiché il vassoio può spostarsi verso l'alto e verso il basso.
- Non è consentito installare un finitore con cucitrice (stacker grande) contemporaneamente a un finitore, a un finitore (stacker grande) o a un finitore con cucitrice.

Materiali di consumo
Per il finitore con cucitrice (stacker grande) è necessaria la cartuccia pinzatrice seguente:
Finitore
Cartuccia pinzatrice (circa 5000 punti per cartuccia x 3 cartucce) AR-SC2
Cucitrice a sella
Cartuccia pinzatrice (circa 2000 punti per cartuccia x 3 cartucce) AR-SC3
Manutenzione del finitore con cucitrice (stacker grande)
Quando terminano i punti nella cartuccia, viene visualizzato un messaggio sul pannello di controllo. Per sostituire la cartuccia di punti metallici, attenersi alla procedura operativa.

## FINITORE CON CUCITRICE (STACKER GRANDE)

Sostituzione della cartuccia di punti metallici (finitore)
Sostituzione della cartuccia di punti metallici (cucitrice a sella)
Sostituzione della cartuccia di punti metallici (finitore)
<7 passaggi in tutto>
Aprire lo sportello anteriore.
Comprimere le parti verdi del contenitore dei punti metallici, quindi sollevare ed estrarre il contenitore.
Rimuovere la cartuccia vuota.
Premere il pulsante di blocco per rilasciare il coperchio del contenitore dei punti metallici, quindi rimuovere la cartuccia pinzatrice.

Se restano dei punti, non è possibile rimuovere la cartuccia pinzatrice.

Inserire una nuova cartuccia nel contenitore dei punti metallici.
Spingere a fondo la cartuccia di punti metallici, finché non scatta in posizione.

Non rimuovere il sigillo dalla cartuccia prima di inserirla nel contenitore.

Tirare verso l'esterno il sigillo che trattiene i punti per rimuoverlo.
Spingere verso l'interno il contenitore dei punti metallici.
Spingere verso l'interno il contenitore dei punti metallici finché non scatta in posizione.
Chiudere lo sportello anteriore.
Effettuare una copia di prova con la funzione di fascicolazione con pinzatura, per verificare che la pinzatura venga eseguita correttamente.
Sostituzione della cartuccia di punti metallici (cucitrice a sella)
Prima di iniziare questa procedura, svuotare il vassoio di uscita del finitore con cucitrice (stacker grande). Non reinserire i fogli rimossi nel vassoio di uscita.
<8 passaggi in tutto>
Aprire lo sportello anteriore.
Afferrare la maniglia sulla cucitrice a sella ed estrarre quest'ultima lentamente fino a quando non si arresta.
Estrarre l'unità pinzatrice nella cucitrice a sella, quindi ruotarla verso l'alto.
Afferrare il lato sinistro e destro di ciascuna cartuccia di punti metallici vuota e rimuovere le cartucce.
Caricare nuove cartucce di punti metallici.
Riposizionare entrambe le cartucce di punti metallici.
Rimuovere il coperchio da ciascuna cartuccia di punti e installare la cartuccia.
Tirare in avanti l'unità pinzatrice del finitore con cucitrice e ruotarlo nuovamente in posizione originale.
Inserire la cucitrice a sella.
Aprire il coperchio frontale del finitore con cucitrice.
Effettuare una stampa o una copia di prova con la funzione Cucitrice, per verificare che la pinzatura venga eseguita correttamente.
Torna all'inizio