# COPIA DI PIÙ ORIGINALI SU OGNI PAGINA DI COPIA OPUSCOLO (COPIA OPUSCOLO 2 IN 1/4 IN 1)

## Panoramica

Questa funzione copia due o quattro pagine dell'originale in parti uguali su una pagina della copia opuscolo.
Questa funzione è utile per impaginare un numero minimo di copie in un opuscolo o libretto.

- Per la copia opuscolo 2 in 1 o 4 in 1 sono disponibili i formati carta e le quantità di fogli seguenti.
  Formato carta: A3W (Quando è installato un finitore a sella (fascicolatore grande)), A3, B4, A4R, 12"x 18" (Quando è installato un finitore a sella (fascicolatore grande)), 11"x 17", 8-1/2"x 14", 8-1/2"x 11"R, 8K, 16KR
  Numero di fogli pinzati: massimo 15 fogli
- Digitalizzare gli originali in sequenza, dalla prima all'ultima pagina. L'ordine di copia verrà regolato automaticamente dalla macchina.
  Su ciascun foglio di carta verranno copiate 8 o 16 pagine originali. Se alla fine il numero delle pagine originali non sarà un multiplo di otto, verranno inserite automaticamente delle pagine bianche.

## Funzionamento

Posizionare l'originale e toccare il tasto [Anteprima].
Posizionare l'originale nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti oppure sul piano documenti.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
- LASTRA DI ESPOSIZIONE

Se gli originali sono a due facciate, inserirli nel vassoio dell'alimentatore di documenti.
Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Copia Opuscolo].
Selezionare il lato di rilegatura.
Per annullare l'impostazione di pinzatura dell'opuscolo
Toccare il tasto [Off].
A seconda dell'originale toccare il tasto [1 Facciata] o [2 Facciate].
Se non si intende aggiungere una copertina, passare al punto 6.
Per aggiungere una copertina, toccare il tasto [Impostazioni Copertina], quindi il tasto [On].

- Per cambiare il vassoio di entrata della copertina:
Toccare il tasto [Vassoio Carta] per visualizzare la schermata di selezione del vassoio.
Toccare il vassoio di entrata della copertina sulla schermata di selezione del vassoio.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "SELEZIONE DEL VASSOIO DELLA CARTA PER LA COPIA".
- Per eseguire una copia su una copertina, selezionare la casella di controllo [Crea copia sulla copertina (Duplex)] in modo da visualizzare il segno di spunta .

Se si intende copiare anche la copertina, non è possibile utilizzare fogli di etichette, lucidi e carta a rubrica.
Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.
Verificare che le impostazioni producano i risultati desiderati.
Per annullare tutte le impostazioni:
Toccare il tasto [CA].
Toccare il tasto [Multi formato] sul pannello operativo.
Toccare il tasto corrispondente ai fogli del tipo di multi formato che si desidera usare.
Se necessario, le immagini verranno ruotate.
Per annullare l'impostazione 2 in 1, 4 in 1:
Toccare il tasto [Off].
Selezionare il layout.
Selezionare il bordo.
Tra le pagine disposte su un foglio è possibile inserire una linea.
Al termine della procedura di impostazione toccare prima il tasto , quindi il tasto [Indietro].
Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.
Verificare che le impostazioni producano i risultati desiderati.
Per annullare tutte le impostazioni:
Toccare il tasto [CA].
Toccare il tasto [Avvio a colori] o [Avvio in B/N] per avviare la copia.
Quando si esegue una sola serie di copie non è necessario specificare il numero di copie.
Per eseguire più serie di copie:
Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.
Torna all'inizio