# SELEZIONE DELLA MODALITÀ DI SCANNER DI RETE

È possibile selezionare la modalità di scanner di rete nella schermata iniziale o partendo da ciascuna modalità nel modo seguente:

## Funzionamento

### Cambio di modalità dalla schermata iniziale

1. #### Toccare l'icona che indica la modalità di scanner di rete

   Toccare una delle seguenti opzioni tra [E-mail], [FTP/Desktop], [Cartella rete] e [Internet Fax].
   Viene visualizzata la schermata iniziale della modalità selezionata.

### Cambio di modalità

1. #### Toccare il display delle modalità

2. #### Toccare [Invio Immagine]

   Per impostazione predefinita, la schermata passa a quella di modalità fax.

   ###### Per cambiare la schermata che verrà inizialmente visualizzata quando si tocca [Invio Immagine] nella visualizzazione delle modalità:

   In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Impostazioni di default] → [Impostazione Visual. Default].

3. #### Toccare l', quindi toccare una delle opzioni tra [E-mail], [FTP/Desktop], [Cartella rete] e [Internet Fax]

   Viene visualizzata la schermata iniziale della modalità selezionata.
   In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di default] → [Selezione Rubrica Predefinita], quindi impostare per la casella di controllo [La visualizzazione della rubrica ha una priorità più alta.] per visualizzare la rubrica indirizza nella modalità selezionata.

Torna all'inizio