# IMPOSTAZIONI DI DEFAULT

Se si stampano dati in un ambiente in cui non viene utilizzato il driver della stampante (ovvero si stampano dati utilizzando il sistema MS-DOS o un PC in cui non è stato installato il driver della stampante in dotazione), impostare le condizioni di stampa dettagliate. La funzione "Disab Stampa Pag Vuota" ha tuttavia effetto anche quando si utilizza il driver della stampante PCL.
Quando si stampa utilizzando il driver della stampante, le impostazioni del driver della stampante hanno la precedenza rispetto alle impostazioni della condizione della stampante.
Impostazioni

Elemento | Impostazione
--- | ---
Copie totali | Gruppi 1 - 999
Orientamento | Verticale Orizzontale
Formato Carta Standard | A3W, A3, B4, A4, B5, A5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 12" x 18", 11" x 17", 8K, 16K
Vassoio Uscita Standard | Vassoio Centrale (non disponibile se è installato un finitore) Vassoio offset*1 Vassoio finitore superiore*2 Vassoio finitore inferiore*2 Vassoio destro
Tipo Carta Standard | Carta Comune, Carta Intest., Prestampata, Preforata, Carta Riciclata, Colorata
Impostazioni risoluzione iniziale | 600 dpi 600 dpi (Qualità elevata) 1200 dpi
Disab Stampa Pag Vuota | (Abilitata) (Disabilitata)
Spessore della riga*3 | Da 0 a 9
Copia A 2 Facciate | 1 Facciata Fronte/Retro (Opuscolo) Fronte/Retro (Blocco)
Mod. colore | Auto B/N
Stampa N-sù*4 | N su 1 1-Sù 2-Sù 4-Sù 8-Sù
Layout Da sinistra a destra*5 Da destra a sinistra*5 Da sinistra in alto verso destra*6 Da sinistra in alto verso il basso*6 Da in alto a destra verso sinistra*6 Da destra in alto verso il basso*6
Adatta a pagina*7 | (Utilizza Adatta a pagina) (Non utilizzare Adatta a pagina)
Uscita | (Utilizza Stampa per unità) (Non utilizza Stampa per unità) Posizione Punti*1: Nessuna, 1 punto sul retro, 2 punti, 2 punti (In alto) (Usa foratura)*8 (Non usare perforatura)*8
File Rapido | (Disabilitata) (Abilitata)

*1
  Quando è installato il finitore
*2
  Se è installato il finitore a sella (fascicolatore grande) oppure il finitore (fascicolatore grande)
*3
  Questa impostazione consente di regolare lo spessore della linea nei grafici vettoriali. Tranne che per i disegni CAD o altri usi specifici, normalmente non è necessario modificare questa impostazione. Quando è selezionato "0", tutte le righe vengono stampate con una larghezza di 1 punto.
*4
  I formati della carta utilizzabili con questa funzione sono A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14" e 8-1/2" x 11". (questa funzione potrebbe non produrre alcun effetto con alcuni metodi di stampa).
*5
  Può essere utilizzata quando è selezionata l'opzione 2-Sù.
*6
  Può essere utilizzata quando è selezionata l'opzione 4-Sù/8-Sù.
*7
  Applicabile solo quando si stampano file PDF, JPEG e TIFF.
*8
  Quando è installato un modulo di foratura

Torna all'inizio