# DETERMINAZIONE DELL'ORARIO PER UNA COMUNICAZIONE(TIMER)

## Panoramica

È possibile specificare l'ora in cui eseguire automaticamente una trasmissione o una trasmissione broadcast. La trasmissione inizia automaticamente all'ora prestabilita.

Questa funzione è utile quando si desidera eseguire trasmissioni riservate, broadcast o di altro tipo durante la propria assenza, di notte o in orari con tariffe telefoniche inferiori. È inoltre possibile impostare la trasmissione programmata per la ricezione in polling per ricevere un fax quando non si è presenti.

- Quando si imposta una trasmissione programmata, tenere l'interruttore dell'alimentazione principale nella posizione "". La trasmissione non avrà luogo se all'orario specificato lo stato è "".
- Per eseguire una trasmissione programmata, è necessario digitalizzare l'originale in memoria quando si configura la trasmissione. Non è possibile lasciare il documento nel vassoio dell'alimentatore dei documenti o sul piano documenti ed eseguire automaticamente la scansione all'orario specificato per la trasmissione.
- È possibile memorizzare contemporaneamente fino a 100 trasmissioni programmate.
- Questa funzione non può essere usata in modalità di trasmissione diretta o quando viene usato l'altoparlante per la composizione.

- Se è in corso un'altra trasmissione quando viene raggiunto l'orario specificato, l'operazione programmata inizierà una volta terminata quella trasmissione.
- È possibile memorizzare solo una operazione di polling programmata alla volta. Per ricevere dati da più destinazioni tramite polling, specificare il Timer per il polling seriale.
- Le impostazioni selezionate per una trasmissione programmata (esposizione, risoluzione, altre funzioni ecc.) vengono cancellate automaticamente al termine della trasmissione. (Quando però si utilizza la funzione di archiviazione documenti, l'originale digitalizzato e le relative impostazioni vengono memorizzati nell'hard drive incorporato).
- Se nella schermata di stato dei lavori viene data la priorità a un lavoro pianificato per la trasmissione programmata, il timer verrà annullato. La trasmissione avrà inizio al termine del lavoro in corso.
  - PRIORITÀ DI ELABORAZIONE DI UN LAVORO RISERVATO
- È possibile specificare l'orario con una settimana di anticipo.
- È possibile effettuare altre operazioni dopo l'impostazione di una trasmissione programmata.
- È possibile eliminare una trasmissione programmata nella schermata di stato dei lavori.

## Funzionamento

Posizionare l'originale.
Posizionare l'originale nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti oppure sul piano documenti.

- ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
- LASTRA DI ESPOSIZIONE

Specificare il numero di fax di destinazione.

- IMMISSIONE DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE TRAMITE I TASTI NUMERICI
- RICHIAMO DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA
- DESTINAZIONI SELEZIONATE
- USO DI UN NUMERO DI RICERCA PER RICHIAMARE UNA DESTINAZIONE
- RICHIAMO DI UN NUMERO DI DESTINAZIONE DA UNA RUBRICA GLOBALE
- USO DI UN LOG DI TRASMISSIONE PER RIPETERE L'INVIO
- TRASMISSIONE TRAMITE SELEZIONE A CATENA

Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Timer].
Toccare il tasto [On].
Specificare la data.
Specificare l'orario (ore e minuti) nel formato di 24 ore.

- Toccare le aree corrispondenti a ora e minuti, quindi immettere i rispettivi valori utilizzando i tasti numerici.
- I tasti sono utili per regolare con maggiore precisione l'ora.
- L'impostazione mostrerà l'ora corrente. Se l'ora non è corretta, premere il tasto [CA] (Elimina tutto) per annullare l'operazione. Correggere l'ora nella modalità di impostazione, quindi eseguire la procedura di trasmissione programmata.
  - OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'USO DELLA MACCHINA COME FAX

Per annullare le impostazioni della trasmissione programmata:
Toccare il tasto [Off].
Al termine della procedura di impostazione toccare .
Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale.

- Se le pagine dell'originale sono state inserite nel vassoio dell'alimentatore di documenti, verranno digitalizzate tutte le pagine.
  L'apparecchio emette un segnale acustico per indicare che la scansione è terminata e la macchina resta in standby per la trasmissione.
- Se l'originale è stato posizionato sul piano documenti, digitalizzare una pagina alla volta.
  Al termine della scansione, posizionare l'originale successivo e toccare il tasto [Start]. Ripetere fino al termine della scansione di tutte le pagine, quindi toccare il tasto [Fine Lettura].
  L'apparecchio emette un segnale acustico per indicare che la scansione è terminata e la macchina resta in standby per la trasmissione.

Toccare il tasto [Anteprima] per visualizzare in anteprima l'immagine in uscita prima del suo invio. Dopo la scansione di un originale tramite il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione agg.] per eseguire la scansione del successivo originale. Toccare il tasto [Start] per avviare l'invio di un'immagine.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "CONTROLLO DELL'IMMAGINE DA TRASMETTERE". Tuttavia, non è possibile modificare le impostazioni di questa funzione nella schermata di anteprima.
L'originale viene digitalizzato in memoria. L'originale non può essere digitalizzato a un orario prestabilito.
Torna all'inizio