# SOSTITUZIONE DELLA VASCHETTA RACCOGLI TONER

## Panoramica

La vaschetta raccogli toner raccoglie il toner in eccesso che viene prodotto durante le operazioni di stampa. Quando la vaschetta è piena, viene visualizzato il messaggio "Sostituire vaschetta toner usato".

- Non gettare la vaschetta raccogli toner nel fuoco. Il toner è volatile e può causare bruciature.
- Conservare la vaschetta raccogli toner lontano dalla portata dei bambini.

## Funzionamento

Aprire lo sportello anteriore.
Rilasciare la vaschetta raccogli toner utilizzata.
Premere il pulsante di sblocco della vaschetta raccogli toner.
La vaschetta raccogli toner cadrà in avanti come illustrato di seguito. Attendere finché la vaschetta non si arresta.
Conservare il pulitore sostitutivo non utilizzato.
Conservarlo sul lato sinistro della nuova vaschetta raccogli toner.
Eliminare una vaschetta raccogli toner.
Tenere la vaschetta con entrambe le mani e sollevarla lentamente.
Collocare la vaschetta su una superficie piana.
Proteggere la superficie con un foglio di giornale prima di posare la vaschetta.

- Non orientare verso il basso i fori perché il toner usato potrebbe fuoriuscire.

Rimuovere le guarnizioni intorno ai fori.
Afferrare il bordo di ogni guarnizione ed estrarla tirandola verso se stessi.
Sono presenti 4 guarnizioni. Rimuovere tutte le guarnizioni.
Chiudere i fori.
Afferrare il bordo di ogni guarnizione nera e inserirla in un foro nella vaschetta per chiudere quest'ultimo.

- Sono presenti 4 guarnizioni. Chiudere tutti i fori.
- Tenere le vaschette raccogli toner rimosse in una busta in plastica (non gettarle nei rifiuti). Il tecnico dell'assistenza le ritirerà.

Installare una nuova vaschetta raccogli toner.
Inserire la vaschetta dall'alto, in posizione inclinata. (nella direzione opposta a quella di rimozione).
Spingere la vaschetta raccogli toner all'interno della macchina.
Spingere la vaschetta finché non scatta in posizione.
Chiudere lo sportello anteriore.
Torna all'inizio