# INVIO DEGLI STESSI DATI A PIÙ DESTINAZIONI (TRASMISSIONE BROADCAST)

## Panoramica

È possibile inviare la stessa immagine digitalizzata a più destinazioni della modalità Scanner con una sola operazione. Questa funzione è definita "trasmissione broadcast".
È possibile trasmettere a un massimo di 500 destinatari con una sola trasmissione broadcast.

Gli originali lunghi vengono trasmessi in bianco e nero.
Se è specificato un indirizzo di scansione su FTP o cartella di rete, non sarà possibile utilizzare la trasmissione e-mail con collegamento ipertestuale.

###### Per registrare destinazioni in un contatto o in un gruppo:

Nella schermata di base o nella schermata della rubrica toccare il tasto [Registra/mod. indirizzo] nel pannello operativo oppure toccare il tasto [Controllo Indirizzi] nella schermata iniziale. Per informazioni, vedere "MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI MEDIANTE IMMISSIONE DIRETTA", "MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI TRAMITE RICERCA GLOBALE", "MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI DA LOG DI INVIO IMMAGINI" e "MEMORIZZAZIONE DEI GRUPPI".

### Suggerimenti per l'uso della trasmissione broadcast

È consigliabile memorizzare come contatti o gruppi le destinazioni utilizzate di frequente per la trasmissione broadcast. In un contatto o gruppo è possibile memorizzare fino a 500 destinazioni.
Toccando il tasto a sfioramento relativo a un gruppo registrato, è possibile recuperare vari contatti in una volta.

- MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI MEDIANTE IMMISSIONE DIRETTA
- MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI TRAMITE RICERCA GLOBALE
- MEMORIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI DA LOG DI INVIO IMMAGINI
- MEMORIZZAZIONE DEI GRUPPI

Se in modalità di impostazione (amministratore) si seleziona [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Impostazioni di default] → [Selezione Rubrica Predefinita] e si imposta la casella di controllo [Applica indirizzi solo modalità invio] su (impostazione predefinita di fabbrica), tra le destinazioni impostate da [Impostato come utilizzato di default] viene recuperata solo la destinazione della modalità corrente selezionata. Se tuttavia questa casella di controllo è impostata su , sarà possibile recuperare anche una destinazione relativa a una modalità diversa.

## Funzionamento

1. #### Posizionare l'originale

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - PIANO DOCUMENTI

2. #### Specificare tutte le destinazioni

   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE MEDIANTE NUMERO DI RICERCA
   - IMMISSIONE MANUALE DI UNA DESTINAZIONE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA GLOBALE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE
   - Per passare da un tipo di invio a un altro (A/Cc/Bcc), toccare .
   - può essere omesso prima o dopo una destinazione immessa mediante tasto a sfioramento.
     Se l'opzione "Immettere codice indir. successivo in broadcast" è abilitata nella modalità di impostazione, toccare prima di specificare la destinazione successiva.
   - I tasti a sfioramento che non possono essere utilizzati per la trasmissione broadcast sono visualizzati in grigio per impedirne la selezione.
   - Se è specificato un indirizzo di scansione su FTP o cartella di rete, non sarà possibile utilizzare la trasmissione e-mail con collegamento ipertestuale.

3. #### Toccare il tasto [Conferma indirizzo] sul pannello operativo

4. #### Confermare la destinazione

   Per annullare una destinazione specificata
   Toccare il tasto a sfioramento corrispondente alla destinazione da annullare, quindi toccare il tasto [Elimina] sul pannello operativo.

5. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale

   Se le pagine dell'originale sono state inserite nel vassoio dell'alimentatore di documenti, verranno digitalizzate tutte le pagine.
   Se l'originale è stato posizionato sulla lastra di esposizione, digitalizzare una pagina alla volta.
   Al termine della scansione dell'ultimo originale, toccare il tasto [Fine Lettura].
   Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione e la trasmissione sono terminate.
   Toccare il tasto [Anteprima] per visualizzare in anteprima l'immagine in uscita prima di inviare i dati. Dopo avere eseguito la scansione di un originale toccando il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione aggiuntiva] per digitalizzare l'originale successivo. Toccare il tasto [Start] per dare inizio all'invio dell'immagine.
   Per ulteriori informazioni, vedere "CONTROLLO DELL'IMMAGINE IN USCITA PRIMA DELLA TRASMISSIONE".

Torna all'inizio