# ESECUZIONE DI COPIE IN FORMATO OPUSCOLO (COPIA OPUSCOLO)

## Panoramica

Le copie ottenute con la funzione "Copia Opuscolo" possono essere piegate nel centro per creare un opuscolo.
Digitalizzare gli originali in sequenza, dalla prima all'ultima pagina. L'ordine di copia sarà regolato automaticamente dalla macchina. Su ciascun foglio di carta saranno copiate quattro pagine originali. Se il numero delle pagine originali non è un multiplo di quattro, alla fine delle copie opuscolo verranno inserite automaticamente delle pagine bianche.
Questa funzione è utile per impaginare le copie in un opuscolo o libretto di aspetto gradevole.
Copia opuscolo con 8 pagine originali
Lato rilegatura

- Per eseguire copie opuscolo di un libro o di un altro originale rilegato, utilizzare la funzione Copia Libretto.
- Quando si seleziona Copia Opuscolo, la modalità di copia a 2 facciate viene selezionata automaticamente. Quando si selezionano impostazioni che impediscono la copia a 2 facciate, la funzione copia opuscolo viene disabilitata.
- Se è installato un finitore con cucitrice, è possibile selezionare Cucitrice a sella (consente di applicare i punti metallici a ciascuna serie di copie in due posizioni specifiche nel centro del foglio).
  - PINZATURA A SELLA PER LE COPIE ORDINATE

###### Per pinzare le copie automaticamente quando è abilitata la funzione Copia Opuscolo:

In "Modalità di Impostazione (amministratore)" selezionare [Impostazioni di Sistema] → [Impostazioni Funzione Copia] (scheda) → [Impostazioni Funzione Copia] → [Pinzatura A Sella Automatica].
Se [Pinzatura A Sella Automatica] è attivata (ON), le copie vengono automaticamente pinzate quando viene abilitata la funzione Copia Opuscolo. Se [Pinzatura A Sella Automatica] è disattivata (OFF), le copie a opuscolo vengono eseguite senza pinzatura.

## Funzionamento

1. #### Posizionare un originale

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZIONE
   Utilizzare l'alimentatore automatico dei documenti per posizionare un originale su due facciate.

2. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Copia Opuscolo]

3. #### Selezionare il lato di rilegatura

   ###### Per annullare l'impostazione relativa alla copia opuscolo:

   Toccare il tasto [Off]

4. #### Toccare il tasto [1 Facciata] oppure [2 Facciate], in base all'originale

5. #### Per aggiungere una copertina, toccare il tasto [Impostazioni Copertina], quindi il tasto [On].

   Al termine della procedura di impostazione toccare prima , quindi il tasto [Indietro], in sequenza.
   Per cambiare il vassoio di entrata delle copertine:
   Toccare il tasto [Vassoio Carta] per visualizzare la schermata di selezione del vassoio.
   Toccare il vassoio di entrata delle copertine nella schermata di selezione del vassoio.
   Per ulteriori informazioni, vedere "IMPOSTAZIONE DEL VASSOIO CARTA" e "IMPOSTAZIONE DEL VASSOIO BYPASS".
   Se si intende copiare anche la copertina, non è possibile utilizzare fogli di etichette, lucidi, carta a rubrica e carta lucida.

6. #### Toccare il tasto [Anteprima] e controllare l'immagine di anteprima

   ###### Per annullare tutte le impostazioni:

   Toccare il tasto [CA].

7. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la copia.

   ###### Per eseguire più serie di copie:

   Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.

Torna all'inizio