# LASTRA DI ESPOSIZIONE

## Panoramica

In questa sezione viene illustrata la procedura per il posizionamento dell'originale sulla lastra di esposizione.

- Chiudere lentamente l'alimentatore automatico dei documenti. Una brusca chiusura potrebbe danneggiare l'alimentatore.
- Fare attenzione alle dita durante la chiusura dell'alimentatore automatico dei documenti.

### Formato originale massimo consentito

Formati standard |
297 mm (longitudinale) × 420 mm (trasversale) 11" (longitudinale) × 17" (trasversale)
Formato non standard |
297 mm (longitudinale) × 432 mm (trasversale) 11-5/8" (longitudinale) × 17" (trasversale)

Se l'originale non ha un formato standard, vedere di seguito le spiegazioni appropriate per informazioni sulla modalità da utilizzare.

- Copia: "IMMISSIONE DIRETTA DEL FORMATO PERSONALIZZATO"
- INVIO IMMAGINE "IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI SCANSIONE DELL'ORIGINALE TRAMITE VALORI NUMERICI"

## Funzionamento

1. #### Aprire l'alimentatore automatico dei documenti

2. #### Posizionare l'originale

   Caricare l'originale con il lato da digitalizzare rivolto verso il basso.
   Allineare l'angolo superiore sinistro dell'originale all'angolo posteriore sinistro (alla punta del segno) della lastra di esposizione

   Quando si posiziona un originale in formato non standard sulla lastra di esposizione, il formato potrà essere rilevato facilmente se si posiziona un foglio bianco A4 (8-1/2" × 11"), B5 (5-1/2" × 8-1/2") o in un altro formato standard sopra l'originale.

3. #### Chiudere l'alimentatore automatico dei documenti

   Se dovesse restare aperto durante la copia, le parti esterne all'originale verrebbero copiate in nero, con conseguente consumo eccessivo di toner.

Torna all'inizio