# USO DI DUE MACCHINE PER I LAVORI DI STAMPA DI GRANDI DIMENSIONI

## Panoramica

Per utilizzare questa funzione sono necessarie due macchine.
Per eseguire un lavoro di stampa in parallelo vengono utilizzate due macchine connesse alla stessa rete. La funzione suddivide il lavoro di stampa equamente tra le due macchine, consentendo una riduzione dei tempi quando è necessario stampare un gran numero di serie.

Per utilizzare la funzione Stampa Tandem in ambiente Windows, è necessario registrare l'indirizzo IP di una macchina client nel driver della stampante.

## Funzionamento

### Windows

1. #### Fare clic sulla scheda [Avanzata]

2. #### Impostare la casella di controllo [Stampa Tandem] su

   Questa funzione può essere utilizzata solo se il driver della stampante è stato installato utilizzando "Installazione personalizzata", avendo selezionato l'opzione [Stampa LPR diretta (Specificare indirizzo/Ricerca automatica)] e impostato la casella di controllo "Si desidera utilizzare la funzione di stampa tandem?" su [Sì].

### Macintosh

1. #### Selezionare [Stampa Tandem]

2. #### Impostare la casella di controllo [Stampa Tandem] su

   Verrà visualizzata la schermata delle impostazioni di Stampa Tandem. Immettere l'indirizzo IP di una macchina client, quindi fare clic sul pulsante [Aggiorna]. Le impostazioni di Stampa Tandem sono configurate.
   - Per utilizzare questa funzione, è necessario selezionare il protocollo da applicare in base al messaggio che compare a schermo quando si aggiunge il driver della stampante nella utility di configurazione della stampante.
   - In Mac OS da 10.4 a 10.8, questa operazione viene eseguita automaticamente facendo clic sul pulsante [Aggiorna] (o sul pulsante [Impostazioni tandem]) nella schermata "Stampa Tandem". In Mac OS 10.9, immettere l'indirizzo IP della macchina client.
   - Questa funzione non può essere utilizzata in Mac OS X 10.10 o versioni successive.

Torna all'inizio