# MODO DI PRERISCALDAMENTO

## Panoramica

Questa modalità abbassa la temperatura dell'unità di fusione e pone la macchina in attesa in uno stato di consumo energetico minimo.
La modalità di preriscaldamento verrà attivata se la durata impostata per l'intervallo scade mentre la macchina è in stato di attesa senza che sia stato eseguito un lavoro.
Rispetto alla modalità Timer Spegnimento Automatico, il risparmio di energia è inferiore e il tempo di riattivazione è più breve.
Nel modo di preriscaldamento il pulsante [Schermata iniziale] è illuminato e si spegne la luce del pannello a sfioramento e del pulsante [Risparmio energetico].
Il pannello a sfioramento viene nuovamente illuminato se viene toccato o se viene premuto il pulsante [Schermata iniziale].

###### Per impostare la modalità di preriscaldamento:

In "Modalità di Impostazione (amministratore)", selezionare [Risparmio Energia] → [Impostazione risparmio energia] → [Impostazione Modo Di Preriscaldamento].
Torna all'inizio