# IMPOSTAZIONI DI OUTPUT

## Panoramica

Configurare le impostazioni di output per le copie usando i comandi Ordina, Gruppo, Offset, Separatore di pagina, Pinzatura, Foratura o Piegatura. Inoltre, specificare la destinazione di output delle copie.

### Vassoio di uscita

Specificare la destinazione delle copie.
Se è installato un finitore (pinzatura da 100 fogli) o un finitore con cucitrice (pinzatura da 100 fogli), selezionare [Vassoio offset] oppure [Vassoio intermed.].
Se è installato un finitore (pinzatura da 50 fogli) o un finitore con cucitrice (pinzatura da 50 fogli), è possibile selezionare [Vassoio offset] oppure [Vassoio superiore].
Se è installato un fascicolatore ad alta capacità, è possibile selezionare [Vassoio superiore] o [Vass. risma].

- MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DI USCITA

### Offset

Questa funzione consente l'uscita delle copie sfalsandone i singoli fascicoli. L'impostazione della casella di controllo su abilita la funzione di offset e l'impostazione su disabilita la funzione.
Tale funzione è disponibile se è installato un finitore, un finitore con cucitrice o un fascicolatore ad alta capacità e il vassoio di uscita selezionato è [Vassoio offset] o [Vass. risma]
La selezione della funzione di pinzatura cancella automaticamente il segno di spunta su Offset.

### Separatore di pagina

Questa funzione consente di inserire separatori di pagina per ciascun numero di copie specificato o per ciascun lavoro prima dell'uscita.
La funzione di separatore di pagina è disponibile solo se è installato il finitore, il finitore con cucitrice o il fascicolatore ad alta capacità.

- INSERIMENTO DI SEPARATORI DI PAGINA TRA COPIE O LAVORI

### Ordina/Gruppo

Selezionare il metodo di ordinamento durante la copia dell'originale digitalizzato.
"Ordina" consente di ordinare gli originali digitalizzati in fascicoli e di inviarli al vassoio di uscita. "Gruppo" consente di raggruppare gli originali digitalizzati in pagine e di inviarli al vassoio di uscita.

- MODIFICA DEL METODO DI ORGANIZZAZIONE DELLE STAMPE

### Pinzatura

È possibile pinzare ogni serie di copie oppure è possibile piegare i fogli e pinzarli al centro.

- La funzione di pinzatura è disponibile solo se è installato il finitore o il finitore con cucitrice.
- La funzione di pinzatura a sella è disponibile solo se è installato il finitore con cucitrice.

- PINZATURA DI OGNI FASCICOLO DI COPIE ORDINATE
- PINZATURA A SELLA PER LE COPIE ORDINATE

### Piegatura

Le copie possono essere piegate e inviate al vassoio di uscita.
La funzione di piegatura è disponibile solo se è installato il finitore con cucitrice o l'unità di piegatura.

- PIEGATURA DELLA CARTA IN USCITA

### Foratura

Questa funzione consente di forare copie e inviarle al vassoio di uscita.
La funzione di foratura è disponibile solo se è installato il modulo di foratura.

- FORATURA DI COPIE

Torna all'inizio