# PARTE ESTERNA

In questa sezione vengono descritti i nomi e le funzioni delle rispettive parti all'esterno della macchina.
Toccare il nome per visualizzare i dettagli corrispondenti.

×
Alimentatore automatico dei documenti
Alimenta ed esegue scansioni di più originali automaticamente. Consente la scansione automatica e simultanea di entrambi i lati di originali a 2 facciate.
-ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
×
Copertina anteriore
Aprire questo coperchio per eliminare la carta inceppata o per attivare e disattivare l'interruttore dell'alimentazione principale.
×
Indicatore stato*
Viene indicato lo stato della macchina.
-INDICATORI STATO
×
Pannello di controllo
In questo pannello si trovano il pulsante [ACCENSIONE], il pulsante/indicatore [Risparmio energia], il pulsante/indicatore [Schermata iniziale], il pulsante di alimentazione principale, il lettore/scrittore scheda IC, la porta USB (tipo A) e il pannello a sfioramento. Usare il pannello a sfioramento per utilizzare ciascuna di queste funzioni.
-PANNELLO DI CONTROLLO
×
Modulo foratrice*
Consente di forare e inviare la carta all'uscita.
×
Connettore USB (tipo A)
Serve per collegare alla macchina un dispositivo USB (ad esempio, un dispositivo di memoria USB).
Per il cavo USB utilizzare un cavo schermato.
Supporta USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Tastiera*
Utilizzarla in sostituzione della tastiera virtuale visualizzata nel pannello a sfioramento.
-NOMI E FUNZIONI DEI TASTI DELLA TASTIERA VIRTUALE
×
Vassoio 1
In questo vassoio è possibile inserire la carta. È possibile inserire fino a 1.200 fogli.
-VASSOIO 1/2
×
Vassoio 2
In questo vassoio è possibile inserire la carta. È possibile inserire fino a 800 fogli.
-VASSOIO 1/2
×
Vassoio 3
In questo vassoio è possibile inserire la carta. È possibile inserire fino a 500 fogli.
-VASSOIO 3/4
×
Vassoio 4
In questo vassoio è possibile inserire la carta. È possibile inserire fino a 500 fogli.
-VASSOIO 3/4
×
Vassoio 5 (MX-LC12)*
In questo vassoio è possibile inserire la carta. È possibile inserire fino a 3.500 fogli.
-VASSOIO AD ALTA CAPACITÀ
×
Vassoio bypass
Utilizzare questo vassoio per alimentare la carta manualmente.
Quando si carica carta di formato superiore ad A4R o 8-1/2" × 11"R, estrarre la guida dell'estensione.
-VASSOIO BYPASS
×
Modulo di taglio*
Consente di tagliare l'eccesso di stampe con pinzatura a sella.
×
Finitore a sella (pinzatura da 100 fogli)*
Consente di pinzare e piegare la carta.
-FINITORE A SELLA (PINZATURA DA 100 FOGLI)
×
Finitore (pinzatura da 100 fogli)*
Consente di pinzare e inviare all'uscita la carta.
-FINITORE (PINZATURA DA 100 FOGLI)
×
Unità di correzione arricciamento*
Consente di forare e inviare la carta all'uscita.
×
Vassoio del toner
Questo vassoio contiene la cartuccia del toner. Quando il toner in una cartuccia si esaurisce, è necessario sostituire la cartuccia.
-CARTUCCIA DEL TONER
Gli indicatori presenti sul pannello di controllo possono variare a seconda del paese e della regione.

×
Vassoi ad alta capacità*
In questi vassoi è possibile inserire la carta. È possibile inserire fino a 2.500 fogli in ogni vassoio.
-VASSOI AD ALTA CAPACITÀ
×
Vassoio bypass*
Utilizzare questo vassoio per alimentare la carta manualmente.
Quando si carica carta di formato superiore ad A4R o 8-1/2" × 11"R, estrarre la guida dell'estensione.
×
Carrello carta*
È un carrello installato nel fascicolatore ad alta capacità. È utile per il trasporto di un numero elevato di fogli in uscita.
×
Inserter*
È possibile caricare copertine e inserti da inserire tra i fogli stampati.
Mediante la funzione di finitura manuale è possibile alimentare carta direttamente nel finitore o nel finitore con cucitrice, per pinzare, forare o piegare la carta.
×
Unità di piegatura*
Consente di piegare e inviare le stampe all'uscita.
×
Fascicolatore ad alta capacità*
Questa unità è utile per eseguire un numero elevato di copie. È possibile ottenere fino a 5.000 fogli di carta in uscita.
È anche possibile collegare due unità.
-FASCICOLATORE AD ALTA CAPACITÀ
* Opzionale
Torna all'inizio