# PINZATURA/FORATURA DI COPIE

## Panoramica

### Funzione di pinzatura

Questa funzione consente di pinzare le copie e inviarle al vassoio di uscita. Il suo utilizzo, ad esempio durante la preparazione del materiale per le riunioni, consente di ridurre drasticamente il numero di passaggi necessari per la creazione dei documenti.
Associata alla copia a due facciate, questa funzione consente di creare materiali di grande qualità.
Specificare il lato della rilegatura e il numero di punti per realizzare una stampa pinzata come descritto di seguito.

###### Tipi di funzioni di pinzatura

Pinzatura | A sinistra | A destra | In alto
--- | --- | --- | ---
1 punto* |  |  |
2 punti |  |  |

* La direzione della pinzatura dipende dal formato o dall'orientamento della carta.

### Funzione di foratura

Questa funzione consente di forare copie e inviarle al vassoio di uscita. È possibile impostare la posizione di una foratura in corrispondenza del lato della rilegatura.

###### Tipi di funzioni di foratura

A sinistra | A destra | In alto
--- | --- | ---

- Il numero di fori che è possibile praticare e la distanza tra i fori dipende dal modulo di foratura installato.
- Per l'utilizzo della funzione di pinzatura è necessario disporre di un finitore o di un finitore a sella.
- Per l'utilizzo della funzione di foratura è necessario installare un'unità di foratura nel finitore o nel finitore con cucitrice.
- Per il numero massimo di fogli pinzabili, vedere "CARATTERISTICHE TECNICHE" nella Guida di base.
- Il numero massimo di fogli che è possibile pinzare comprende eventuali copertine e/o inserti.
- Per la funzione cucitrice a sella, vedere "CREAZIONE DI UN OPUSCOLO".

- Le funzioni di pinzatura e offset (con la quale i lavori vengono stampati con fogli sfalsati lavoro per lavoro) non possono essere utilizzate contemporaneamente.
- Se l'impiego di un finitore non è consentito nelle impostazioni della macchina, le funzioni di pinzatura e foratura non sono disponibili.
- Se l'impiego della funzione di pinzatura o foratura è vietato nelle impostazioni della macchina, le copie non potranno essere pinzate né forate.

## Funzionamento

### Windows

1. #### Fare clic sulla scheda [Principale] e selezionare "Lato rilegatura"

2. #### Impostare la pinzatura o la foratura

   - Per pinzare le copie, selezionare il numero di punti dal menu "Pinzatura".
   - Per forare le copie, selezionare il tipo di fori dal menu "Foratura".

### Macintosh

1. #### Selezionare [Caratteristiche stampante], quindi "Lato rilegatura".

2. #### Impostare la pinzatura o la foratura

   - Per pinzare le copie, selezionare il numero di punti dal menu "Pinzatura".
   - Per forare le copie, selezionare il tipo di fori dal menu "Foratura".

Torna all'inizio