# IMPOSTAZIONE RAPIDA

Selezionare le impostazioni minime richieste per connettere la macchina alla rete.
Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere "ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA".

### Impostazioni IPv4

Quando si utilizza la macchina su una rete TCP/IP (IPv4), utilizzare questa impostazione per configurare l'indirizzo IP della macchina.

###### DHCP/BOOTP

Utilizzare questa impostazione per ottenere automaticamente l'indirizzo IP utilizzando il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)/BOOTP (Bootstrap Protocol). Quando questa impostazione è abilitata, non è necessario inserire manualmente un indirizzo IP.
Se la macchina verrà utilizzata su una rete TCP/IP, assicurarsi di abilitare "TCP/IP".
Se si utilizza l'opzione DHCP/BOOTP, l'indirizzo IP assegnato alla macchina potrebbe cambiare automaticamente. Se l'indirizzo IP cambia, non sarà possibile stampare.

###### Indirizzo IPv4

Immettere l'indirizzo IP della macchina.

###### Subnet mask

Immettere la subnet mask IP.

###### Gateway predefinito

Immettere l'indirizzo del gateway predefinito.

### Impostazioni IPv6

Quando si utilizza la macchina su una rete TCP/IP (IPv6), utilizzare questa impostazione per configurare l'indirizzo IP della macchina.

###### IPv6

Attivare questa impostazione.

###### DHCPv6

Utilizzare questa impostazione per ottenere automaticamente l'indirizzo IP utilizzando il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Quando questa impostazione è abilitata, non è necessario inserire un indirizzo IP.

###### Indirizzo manuale/Lunghezza prefisso

Immettere l'indirizzo IP e la lunghezza del prefisso (compresa tra 0 e 128) della macchina.

###### Gateway predefinito

Immettere l'indirizzo del gateway predefinito.

- Se la macchina verrà utilizzata su una rete TCP/IP, assicurarsi di abilitare "TCP/IP" sotto.
- In ambiente IPv6, la macchina può utilizzare il protocollo LPD o IPP.

- Se si utilizza l'opzione DHCPv6, l'indirizzo IP assegnato alla macchina potrebbe cambiare automaticamente. Se l'indirizzo IP cambia, non sarà possibile stampare.

### Impostazioni Nome del network

###### Nome dispositivo

Immettere un nome per il dispositivo.

###### Nome dominio

Immettere il nome del dominio.

### Impostazioni DNS

###### Server primario

Immettere l'indirizzo IP del server DNS primario.

###### Indirizzo e-mail per risposte

Immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario.

###### Nome dominio

Immettere il nome del dominio in cui è presente il server DNS selezionato.

### Impostazione SMTP

###### Server primario

Immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server SMTP primario.

###### Indirizzo e-mail per risposte

Se una trasmissione dati non è riuscita, il messaggio e-mail non recapitato potrebbe essere respinto dal server. Immettere un indirizzo e-mail (un solo indirizzo) per ricevere tali messaggi non recapitati. Di solito viene inserito l'indirizzo e-mail dell'amministratore di sistema.

###### Abilita SSL

Se è stato selezionato , il comando STARTTLS può usare la comunicazione crittografata SMTP su TLS.
A tale scopo è necessario che il server supporti il comando STARTTLS.
Per consentire la comunicazione SSL, impostare il "Numero Porta" sullo stesso numero della normale comunicazione SMTP.

###### Autenticazione SMTP

Se è impostata l'opzione , viene eseguita l'autenticazione del server SMTP.

###### Nome Utente

Immettere il nome utente.

###### Password

Per cambiare la password, impostare la casella di testo [Cambia Password] su e immettere la nuova password.

###### Test di connessione

Toccare il pulsante [Esegui] per verificare la connessione al server SMTP.

### Impostazione LDAP

###### Nome

Immettere il nome della rubrica.

###### Impostazione Indirizzo predefinito

Immette le impostazioni predefinite di ricerca per trovare un'area specifica della struttura di informazioni della directory LDAP.
Esempio: o = ABC, ou = NY, cn = Everyone
È necessario separare le voci con punti e virgola o virgole.

###### Server LDAP

Immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server LDAP.

###### Nome Utente

Immettere il nome account per l'impostazione LDAP.

###### Password

Per cambiare la password, impostare la casella di testo [Cambia Password] su e immettere la nuova password.

###### Autenticazione

Selezionare il server di autenticazione dall'elenco a discesa.

###### Server KDC

Immettere l'indirizzo IP oppure il nome host del server di autenticazione Kerberos.

###### Area di autenticazione

Immettere l'area di autenticazione Kerberos.

###### Abilita SSL

Se è impostata l'opzione , la comunicazione crittografata SSL è abilitata.

###### Test di connessione

Toccare il pulsante [Esegui] per verificare la connessione al server LDAP.

### Cartella pubblica/Impostaz. NAS

Se non viene usata l'archiviazione, impostare ogni opzione su [Vietato].
Torna all'inizio