# CONTROLLO DELLE IMPOSTAZIONI DEL VASSOIO DELLA CARTA

## Panoramica

Prima di stampare, è possibile controllare i formati, i tipi e la quantità di carta all'interno dei vassoi. Fare clic sul pulsante [Stato vassoio] di "Selezione carta" nella scheda [Carta].

Le relazioni esistenti tra le impostazioni "Formato carta" e "Selezione carta" sono le seguenti:
Se "Alimentazione carta Source" è impostato su [Selezione automatica] in "Selezione carta":
viene selezionato automaticamente per la stampa dei dati il vassoio contenente carta del formato e del tipo impostati in "Formato carta" e "Tipo carta".
Se "Alimentazione carta" non è impostato su [Selezione automatica] in "Selezione carta":
i dati vengono stampati sulla carta caricata nel vassoio specificato indipendentemente dall'impostazione di "Formato carta".
Quando si imposta "Alimentazione carta" su [Vassoio bypass], è necessario selezionare l'opzione "Tipo carta". Controllare quale tipo di carta sia stato impostato per il vassoio bypass della macchina. Verificare che nel vassoio sia presente questo tipo di carta, quindi selezionarlo.
Se "Tipo carta" è impostato su [Selezione automatica] in "Selezione carta":
Viene selezionato automaticamente per la stampa dei dati il vassoio contenente carta comune o riciclata del formato specificato in "Formato Carta" (l'impostazione predefinita dal produttore è carta comune).
Se "Tipo carta" non è impostato su [Selezione automatica] in "Selezione carta":
I dati vengono stampati dal vassoio contenente il tipo di carta specificato in base al formato indicato in "Formato carta".
Nel vassoio bypass è possibile inserire anche supporti speciali.
Per ulteriori informazioni, vedere "VASSOIO BYPASS".
Se l'opzione [Abilita rivelazione formato carta nel vassoio bypass] (disabilitata per impostazione predefinita dal produttore) o [Abilita tipo di carta selezionata nel vassoio bypass] (abilitata per impostazione predefinita dal produttore), disponibile selezionando [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Stampante] → [Impostazioni di default] → [Impostazioni Vassoio bypass] in modalità di impostazione, è abilitata, la stampa non sarà eseguita nel caso in cui il formato o il tipo di carta specificato nel driver della stampante sia diverso dal formato o tipo di carta specificato nelle impostazioni relative al vassoio bypass.

###### Per escludere il vassoio bypass dai vassoi disponibili quando si seleziona l'opzione [Selezione automatica]:

In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Stampante] → [Impostazioni di default] → [Impostazioni Vassoio bypass] → [Escludi vassoio bypass da selezione carta automatica].
Si consiglia di abilitare questa impostazione se nel vassoio di bypass vengono inseriti di frequente supporti speciali.
Torna all'inizio