# ABILITA/DISABILITA IMPOSTAZIONI

## Abilita/disab. impostazioni

Le impostazioni indicate di seguito consentono di abilitare o disabilitare alcune funzioni.

### Condizione Stampante

###### Disab Stampa Pag Vuota

Disabilita la stampa di una pagina vuota.

### Controllo utente

###### Disabilita stampa di utente non valido

La stampa effettuata dagli utenti le cui informazioni non sono memorizzate nella macchina come, ad esempio, la stampa effettuata senza immettere informazioni utente valide nel driver della stampante o la stampa di un file su server FTP effettuata in modalità di impostazione (versione Web), può essere vietata.

### Impostazioni Pannello Operativo

###### Annulla Timer azzeramento automatico

Disabilita la modalità Cancellazione Automatica.

###### Disabilitazione Priorità Lavori

Disabilita l'aumento della priorità per i lavori di stampa e di invio dalla schermata dello stato dei lavori.

###### Disattivazione Stampa Bypass

Disabilita la stampa bypass (stampa di altri lavori prima di un lavoro interrotto* perché la carta necessaria non è presente in nessun vassoio).
* L'opzione viene ignorata quando la carta si esaurisce durante il lavoro.

###### Disabilita Ripetizione Tasti Automatici

Disabilita la funzione Ripetizione Tasti Automatici.

###### Disabilita Regolazione Orologio

Disabilita la possibilità di cambiare data e ora.

###### Disattivazione Modo Copertina/Inserti

Disabilita l'uso delle funzioni relative a copertine e inserti.

###### Disattivazione Finitura manuale

Disabilita la finitura manuale

### Controllo Periferica

###### Disattivazione Alimentatore originali

Utilizzare questa impostazione per vietare l'uso dell'alimentatore automatico dei documenti, ad esempio quando non funziona correttamente. (Quando questa impostazione è abilitata, è comunque possibile utilizzare il piano documenti per effettuare scansioni.)

###### Disattivazione Fronte/retro

Questa opzione è utilizzata per disabilitare la stampa su due facciate, ad esempio a causa di un funzionamento non corretto del modulo fronte/retro.

###### Disattivazione del vassoio a elevata capacità

Questa impostazione consente di vietare l'uso del vassoio ad alta capacità, ad esempio quando non funziona correttamente.

###### Disattivazione Impostazione del vassoio

Disattiva le impostazioni del vassoio.

###### Disattivazione Vassoio bypass

Questa impostazione consente di impedire l'utilizzo del vassoio bypass.

###### Disattivare inseritore

Questa impostazione consente di impedire l'utilizzo dell'inseritore.

###### Disattivazione Offset

Disabilita uno sfalsamento (offset).

###### Disabilitazione Pinzatrice

Questa impostazione consente di impedire l'uso della pinzatrice, ad esempio quando la pinzatrice del finitore o del finitore a sella non funziona correttamente.

###### Disattiva Perforatura

Questa impostazione consente di vietare l'uso della perforatura, ad esempio quando il modulo di foratura del finitore o del finitore a sella non funziona correttamente.

###### Disattivazione dell'unità di piegatura

Questa impostazione consente di impedire l'utilizzo dell'unità di piegatura.

###### Disabilitazione modulo taglierina

Questa impostazione consente di impedire l'utilizzo del modulo taglierina.

###### Disattivazione fascicolatore 1

Questa impostazione consente di disabilitare il vassoio fascicolatore del fascicolatore ad alta capacità primario.

###### Disattivazione fascicolatore 2

Questa impostazione consente di disabilitare il vassoio fascicolatore del fascicolatore ad alta capacità secondario.

###### Disattivazione modo Macchina master

Questa impostazione consente di impedire la trasmissione parallela.
(Normalmente questa impostazione non è necessaria.)

###### Disattivaz. mod. macchina Client

Questa impostazione consente di impedire la ricezione parallela.
(Normalmente questa impostazione non è necessaria.)

### Impostazioni di copia

###### Disabilita registrazione del programma

Disabilita la registrazione del programma.

###### Disattivazione vassoio bypass in Modo Fronte/retro

Disabilita l'utilizzo del vassoio bypass durante la copia su 2 facciate.
Il vassoio bypass viene usato spesso per alimentare etichette, lucidi e altri supporti speciali per i quali è vietata la copia su 2 facciate.
Se un foglio di uno di questi supporti speciali entra nel modulo invertitore, è possibile che l'unità venga danneggiata o che si verifichi un inceppamento.
Se si usano spesso supporti speciali sui quali è vietata la copia su 2 facciate, è consigliabile abilitare questa impostazione.

###### Disabilit. Selez. Automatica Carta

Disabilita la funzione Selezione Carta Automatica.
Quando questa impostazione è abilitata, non viene eseguita la selezione automatica di carta dello stesso formato dell'originale sul piano documenti o nell'alimentatore di documenti automatico.

###### Disabilita registrazione di immagine personalizzata

Disabilita la registrazione di immagini personalizzate.

###### Disabilita Invio durante la copia

Disabilita la funzione di invio immagini durante la copia.

### Impostazioni Stampante

###### Impedisci Stampa Pagina Avvisi

Disabilita la stampa di una pagina di avviso.

###### Impedisci Stampa Pagina Test

Disabilita la stampa di una pagina di prova.
Quando questa impostazione è abilitata, la funzione "Pagina Test Stampante" nella modalità di impostazione non può essere utilizzata per stampare pagine di prova.

###### Escludi vassoio bypass da selezione carta automatica

Se è impostata [Auto] per la selezione del tipo di carta, il vassoio bypass viene escluso dai vassoi selezionabili.
È consigliabile se si inserisce spesso carta speciale nel vassoio bypass.

###### Disattivazione della stampa diretta da memoria USB

Disabilita la funzione per la stampa diretta di un file in un dispositivo di memoria USB.

###### Disattivazione cartella di rete Stampa diretta

Disabilita la stampa diretta da una cartella di rete.

###### Disabilita Invio durante la stampa

Disabilita la funzione di invio immagini durante la stampa.

### Impostazioni invio immagini

###### Disabilita commutaz. ordine di visualizz.

Disabilita una modifica della sequenza di visualizzazione (ordine per numero di ricerca, crescente, decrescente) nella rubrica e in altre schermate.
Se l'opzione è impostata, la visualizzazione non viene ordinata nemmeno quando viene toccata la scheda nella schermata della rubrica.
Quando questa impostazione viene abilitata, l'ordine di visualizzazione esistente resta invariato.

###### Disabilita Funzione di scansione

Se la casella di controllo [Scansione PC] è impostata su , la funzione Scansione PC viene disabilitata.

###### Disabilita registrazione destinazione dal pannello operativo

Disabilita il controllo degli indirizzi da parte della macchina.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- Gruppo (Immissione diretta)
- Gruppo (Rubrica)
- Contatti

###### Disabilita registrazione destinazione sulla pagina web

Disabilita la memorizzazione della destinazione dalla modalità di impostazione (versione Web).
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- Gruppo (Immissione diretta)
- Gruppo (Rubrica)
- Contatti

###### Disabilita registrazione voce Tutti i programmi

Disabilita l'uso della rubrica per tutti i programmi.

###### Disab. registraz. destinazione con Ricerca globale indirizzi

Disabilita il controllo degli indirizzi dalla ricerca di indirizzi globale.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- E-mail

###### Disabilitare registrazione tramite Network Scanner Tool

Disabilita il controllo degli indirizzi da parte di Network Scanner Tool.

###### Disabilita Inoltro attraverso la rete

Questa opzione impedisce il routing in entrata.

### Impostazioni per disabil. trasmissione

Queste impostazioni consentono di disabilitare le operazioni di trasmissione indicate di seguito.

###### Disabilita selezione dalla Rubrica

Disabilita la selezione delle destinazioni dalla rubrica.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- E-mail
- FTP
- Cartella di rete

###### Disabilita Immissione Diretta

Disabilita l'immissione diretta di indirizzi di destinazione e altri indirizzi.
Configurare l'impostazione per ognuno dei seguenti elementi:

- E-mail
- Cartella di rete

### Impostazioni Archiviazione Documento

###### Disabilita stampa di testo/immagini alla stampa successiva

Se viene recuperato e stampato un file memorizzato, le funzioni di stampa vengono disabilitate.
Questa funzione evita le incoerenze di data tra i dati originali, i dati stampati e altri.

###### Impostazioni Stampa Batch

Quando si esegue la stampa di file in batch, si utilizza questa impostazione per evitare di selezionare il tasto [Tutti gli utenti] e il tasto [Utente Sconosc.] nella schermata per la selezione degli utenti.
Le impostazioni Abilita/disabilita impostazioni controllano gli stessi parametri controllati dalle impostazioni di abilitazione/disabilitazione di altre impostazioni. Queste impostazioni sono associate tra loro (la modifica di un'impostazione comporta la modifica dell'altra).

###### Disabilita archiviazione su dispositivo di memoria esterno

La memorizzazione nel dispositivo di memoria esterna è disabilitata.

### Impostazioni Di Sicurezza

Questa impostazione è utilizzata per impostare funzioni di miglioramento della protezione.

###### Impostazione stampa modello nascosto

Disabilita l'immissione diretta di motivi di sfondo e altri motivi.
Torna all'inizio