# CANCELLAZIONE DI OMBRE PERIFERICHE PRESENTI SULL'IMMAGINE (CANCELLAZIONE)

## Panoramica

Quando si digitalizzano originali molto spessi o libri, è necessario cancellare le eventuali ombre periferiche prodotte sull'immagine.

### Modalità di cancellazione

Questa funzione consente di cancellare le parti dell'immagine su cui tendono a formarsi le ombre ma non è in grado di rilevarle.
La larghezza dell'area da cancellare è sincronizzata con l'impostazione del rapporto di ingrandimento. Se ad esempio si imposta la larghezza dell'area da cancellare su 10 mm (1/2") ma successivamente si riduce il formato dell'originale al 70% delle dimensioni di partenza, la larghezza dell'area da cancellare verrà impostata su 7 mm (3/8").

###### Per modificare la larghezza dell'area di cancellazione predefinita:

In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Pannello Operativo] → [Impostazioni di default] → [Regolazione Dell'area Di Cancellazione] e modificare l'impostazione dell'area da cancellare.

## Funzionamento

1. #### Posizionare l'originale

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZIONE

2. #### Specificare la destinazione

   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE MEDIANTE NUMERO DI RICERCA
   - IMMISSIONE MANUALE DI UNA DESTINAZIONE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DALLA RUBRICA GLOBALE
   - IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE DAL LOG DI TRASMISSIONE

3. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Cancella]

4. #### Specificare una posizione per la cancellazione

   Selezionare la casella corrispondente al bordo che si desidera eliminare in modo da visualizzare .

   - Tasto [Frame esterno]: le caselle relative ai bordi superiore, inferiore, sinistro e destro risultano tutte selezionate ().
   - Tasto [Specifica frame + centro]: vengono selezionate tutte le caselle di controllo ().
   Quando si cancellano i bordi di uno, due o tre lati per eseguire la scansione di un originale a 2 facciate, specificare il bordo da cancellare sul retro.
   - Se la casella di controllo [Inverti posiz. di annullamento della faccia inferiore] è impostata su , verrà cancellato il bordo nella posizione opposta al bordo cancellato sulla facciata anteriore.
   - Se si seleziona la casella di controllo [Inverti posiz. di annullamento della faccia inferiore] e viene visualizzato , verrà cancellato il bordo che occupa la stessa posizione del bordo cancellato sulla facciata anteriore.

5. #### Specificare la larghezza dell'area da cancellare

   Toccare il display con valori numerici che indica la larghezza dell'area da cancellare sulla facciata anteriore o posteriore, quindi immettere il valore utilizzando i tasti numerici.
   Per impostare rapidamente l'area, specificare innanzitutto un valore che si avvicina a quello desiderato utilizzando i tasti numerici, quindi regolarlo con .
   Al termine della procedura di impostazione toccare prima il tasto , quindi il tasto [Indietro].

   ###### Per annullare l'impostazione di cancellazione:

   Toccare il tasto [Cancella].

6. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la scansione dell'originale

   Se le pagine dell'originale sono state inserite nel vassoio dell'alimentatore di documenti, verranno digitalizzate tutte le pagine.
   Se l'originale è stato posizionato sulla lastra di esposizione, digitalizzare una pagina alla volta.
   Al termine della scansione dell'ultimo originale, toccare il tasto [Fine Lettura].
   Verrà emesso un segnale acustico per indicare che la scansione e la trasmissione sono terminate.
   Toccare il tasto [Anteprima] per vedere l'immagine in uscita prima di inviarla. Dopo avere eseguito la scansione di un originale toccando il tasto [Anteprima], toccare il tasto [Scansione aggiuntiva] per digitalizzare l'originale successivo. Toccare il tasto [Start] per dare inizio all'invio dell'immagine.
   Per ulteriori informazioni, vedere "CONTROLLO DELL'IMMAGINE IN USCITA PRIMA DELLA TRASMISSIONE".

Torna all'inizio