# IMPOSTAZIONE DELLA RISOLUZIONE DI SCANSIONE

## Panoramica

Impostare la risoluzione.
Per originali con testo normale, la risoluzione 200 × 200 dpi produce un'immagine sufficientemente leggibile.
Per ottenere fotografie e illustrazioni abbastanza nitide, invece, occorre impostare una risoluzione più elevata (600 × 600 dpi e così via),
ma a una risoluzione elevata corrisponde un file di grandi dimensioni e, se il file è troppo grande, la trasmissione potrebbe risultare impossibile. In tal caso, ridurre il numero di pagine da digitalizzare o adottare altre misure per ridurre la dimensione del file. Se è montato il kit di compressione avanzato (opzione PDF compatto), sarà possibile comprimere i dati a colori.
Se si modifica il numero di pagine per file, vedere "IN MODALITÀ DI SCANSIONE E INSERIMENTO DATI". Quando si modifica il formato di invio dei dati, vedere inoltre "IMPOSTAZIONE DEL FORMATO DI INVIO DELL'IMMAGINE".
Quando si utilizza la lastra di esposizione per la scansione di originali composti da più pagine, è possibile modificare l'impostazione della risoluzione a ogni cambio di pagina.
Se si utilizza l'alimentatore automatico dei documenti, non è possibile modificare le impostazioni relative all'esposizione dopo l'inizio della scansione. (Quando invece si utilizza "Preparaz. Lavoro", l'esposizione può essere modificata ogni volta che si inserisce una nuova serie di originali).

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Risoluzione]

2. #### Toccare il tasto corrispondente alla risoluzione desiderata

   Al termine della procedura di impostazione toccare .

   - Se si utilizza una combinazione di destinazioni con modalità diverse, toccare per passare da una modalità all'altra e impostare la risoluzione in ogni modalità.
     Tuttavia, FTP e Cartella rete vengono impostate sulla stessa modalità.
   - Se l'opzione [Formato] per il file è impostata su [PDF compatto] o se come rapporto di compressione è impostato [Rilievo car. neri], la risoluzione è impostata a [300x300dpi].

Torna all'inizio