# PULIZIA DELLA MACCHINA

Pulire periodicamente la macchina, al fine di garantire costanti prestazioni di elevata qualità.
In caso di righe colorate/bianche o di carta inceppata, pulire le parti indicate di seguito.

In caso di macchie o di righe colorate/bianche sulle immagini digitalizzate: | LASTRA DI ESPOSIZIONE LASTRA POSTERIORE DEI DOCUMENTI AREA DI SCANSIONE
In caso di inceppamento della carta nel vassoio bypass | RULLO DI ALIMENTAZIONE DEL VASSOIO BYPASS

Non utilizzare spray infiammabili per pulire la macchina. Se il gas proveniente dalla bomboletta spray entra in contatto con i componenti elettrici caldi o con l'unità fusore all'interno della macchina, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

- Non utilizzare solventi, benzene o sostanze volatili simili per pulire la macchina. Potrebbero rovinare o scolorire l'alloggiamento.
- Utilizzare un panno morbido per rimuovere delicatamente lo sporco dall'area del pannello di controllo con una finitura a specchio. Se si utilizza un panno ruvido o se strofina con forza, la superficie potrebbe danneggiarsi.

Torna all'inizio