# RIMOZIONE DEGLI INCEPPAMENTI

## Panoramica

In caso di inceppamento, nel pannello a sfioramento viene visualizzato il messaggio "Carta inceppata" e le operazioni di stampa e di scansione si interromperanno.
In tal caso toccare il tasto [Come rimuov. aliment. err.] nel pannello a sfioramento.
Verranno visualizzate le istruzioni per la rimozione della carta inceppata. Attenersi alla procedura descritta. Dopo che è stato rimosso l'inceppamento, il messaggio verrà eliminato automaticamente.

- L'unità fusore e l'area di uscita della carta sono calde.
- Non toccare l'unità di fusione quando si rimuove un inceppamento, per evitare di bruciarsi.

Torna all'inizio