# STATO DI RETE

Nella schermata Stato di rete vengono visualizzate informazioni di stato generali e gli stati dei protocolli TCP/IP, NetWare, EtherTalk e NetBIOS.

Elemento | Descrizione
--- | ---
Generale | Visualizza informazioni comuni sulla rete. Stato collegamento: visualizza la velocità di trasferimento dati della scheda di rete e informazioni sui cavi. Modalità duplex: visualizza la modalità duplex della scheda di rete. Indirizzo hardware: visualizza l'indirizzo MAC della scheda di rete. Stato di stampa all'avvio: specifica se lo stato viene stampato o meno all'avvio. Nome dispositivo: visualizza il nome del dispositivo. Nome dominio: visualizza il nome del dominio. Livello Ricezione (Max. 100): visualizza il livello ricezione della LAN wireless quando è collegato un adattatore LAN wireless USB.
TCP/IP | Visualizza lo stato corrente del protocollo TCP/IP. Impostazioni IPv4: visualizza le impostazioni del protocollo IPv4. DHCP/BOOTP: specifica se l'indirizzo IP viene ottenuto dal server DHCP/BOOTP o meno. RARP: visualizza lo stato del protocollo RARP. Indirizzo IPv4: visualizza l'indirizzo IPv4. Subnet Mask: visualizza la subnet mask corrente. Gateway predefinito: visualizza il gateway predefinito corrente. Impostazioni IPv6: visualizza lo stato del protocollo IPv6. DHCPv6: visualizza lo stato del server DHCPv6. Indirizzo manuale: visualizza l'indirizzo IPv6 specificato manualmente. Gateway predefinito: visualizza il gateway predefinito corrente. Indirizzo link-local: visualizza l'indirizzo link-local. Indirizzo senza stato 1: visualizza l'indirizzo senza stato. Indirizzo senza stato 2: visualizza l'indirizzo senza stato. Indirizzo con stato: visualizza l'indirizzo con stato.
DNS | Visualizza lo stato del server DNS. Server primario: visualizza l'indirizzo IP corrente del server DNS primario. Server secondario: visualizza l'indirizzo IP corrente del server DNS secondario. Nome dominio: visualizza il nome di dominio corrente del server DNS.
WINS | Visualizza lo stato del server WINS. Server primario: visualizza l'indirizzo IP corrente del server WINS primario. Server secondario: visualizza l'indirizzo IP corrente del server WINS secondario. Server primario (DHCP): visualizza l'indirizzo IP corrente del server WINS primario (DHCP). Server secondario (DHCP): visualizza l'indirizzo IP corrente del server WINS secondario (DHCP). ID ambito: visualizza l'ID dell'ambito WINS corrente. ID ambito (DHCP): visualizza l'ID dell'ambito WINS (DHCP) corrente.
Stato NetWare | Visualizza lo stato del protocollo NetWare. NetWare: visualizza lo stato del protocollo NetWare. Tipo di frame: visualizza il tipo di frame. Numero di rete: visualizza il numero di rete. Modalità operativa: visualizza la modalità operativa. Nome PSERVER: visualizza il nome del server di stampa. Struttura NDS: visualizza il nome della struttura NDS. Contesto NDS: visualizza il contesto NDS.
Stato EtherTalk | Visualizza lo stato del protocollo EtherTalk. EtherTalk: visualizza lo stato del protocollo EtherTalk. Nome zona: visualizza il nome della zona. Nome Tipo: visualizza il nome del tipo. Nome oggetto: visualizza il nome dell'oggetto.
Stato NetBIOS | Visualizza lo stato del protocollo NetBIOS. NBT/WINS: visualizza lo stato del protocollo NBT/WINS. Browser master: visualizza il browser master.

Torna all'inizio