# IMPOSTAZIONI E STAMPA DELLA CARTA A RUBRICA

## Panoramica

Questa funzione consente di stampare del testo sulle etichette della carta a rubrica.
Sono disponibili due metodi: "Impostazioni carta a rubrica" e "Stampa carta a rubrica".

###### Impostazioni carta a rubrica

Nell'applicazione creare il testo da stampare sulla carta a rubrica, quindi in [Impostazioni carta a rubrica], nella scheda [Avanzata] della finestra delle proprietà del driver della stampante, specificare di quanto debba essere spostato il testo. Il testo viene stampato sulle schede.

###### Stampa carta a rubrica (solo per PCL6)

È possibile stampare sui fogli di carta a rubrica man mano che vengono inseriti tra le pagine desiderate.
Immettere il testo che si intende stampare sulle schede in [Stampa carta a rubrica], nella scheda [Modi Speciali] della finestra delle proprietà del driver della stampante. Specificare quindi le impostazioni dettagliate, quali dimensioni, punto di inizio, distanza tra le schede e numero delle pagine in cui verranno inseriti i fogli di carta a rubrica.

Queste funzioni sono disponibili in ambiente Windows.

## Funzionamento

### Windows

### Impostazioni carta a rubrica

Preparare i dati da stampare sulla carta a rubrica nell'applicazione e procedere come descritto di seguito:

1. #### Fare clic sulla scheda [Avanzata], quindi sul pulsante [Impostazioni carta a rubrica]

2. #### Specificare di quanto debba essere spostata l'immagine, immettendo direttamente un valore oppure facendo clic sul pulsante

3. #### Selezionare l'alimentazione e il tipo di carta

   Fare clic sulla scheda [Carta], quindi scegliere "Alimentazione carta" e "Tipo carta".
   Per "Alimentazione carta", selezionare un vassoio nel quale si desidera caricare carta a rubrica. Per "Tipo carta", selezionare [Carta Stampa].

   - La carta a rubrica può essere caricata nel vassoio 4, nel vassoio bypass e nei vassoi ad alta capacità.
   - Specificare anche sulla macchina, in [Carta Stampa], il tipo di carta del vassoio con la carta a rubrica da caricare.

### Stampa carta a rubrica (solo per PCL6)

Aprire i dati da stampare sulla carta a rubrica, quindi configurare le relative impostazioni.

1. #### Fare clic sulla scheda [Modi speciali]

2. #### Selezionare [Stampa carta a rubrica], quindi fare clic sul pulsante [Impostazioni].

3. #### Selezionare le impostazioni relative alla posizione delle schede.

   Per quanto riguarda la carta a rubrica disponibile in commercio, utilizzare le impostazioni esistenti, quali [LT-5tab-A], in "Impostazioni utente". Per quanto riguarda gli altri tipi di carta a rubrica, impostazioni quali la posizione della prima scheda, la distanza tra le schede e le dimensioni verticale e orizzontale della scheda possono essere invece immesse direttamente o modificate mediante il pulsante . Selezionare inoltre il formato della carta a rubrica dal menu "Formato carta".
   Le impostazioni specificate per la carta a rubrica possono essere memorizzate in un file. Tale file può essere aperto da "Impostazioni utente".

4. #### Selezionare le impostazioni della pagina

   Specificare le pagine in cui inserire la carta a rubrica, quindi immettere il testo da stampare sulle schede. Impostare infine il carattere e regolare il layout.
   - La carta a rubrica può essere caricata nel vassoio 4, nel vassoio bypass e nei vassoi ad alta capacità.
   - Specificare anche sulla macchina, in [Carta Stampa], il tipo di carta del vassoio con la carta a rubrica da caricare.

Torna all'inizio