# ORIENTAMENTO DEL CARICAMENTO DELLA CARTA

## Panoramica

Quando si utilizza la funzione di pinzatura, foratura o piegatura della carta, l'originale deve essere posizionato come visualizzato di seguito per pinzare o forare il foglio nel punto desiderato.

### Pinzatura

Tasto pannello a sfioramento | Orientamento del caricamento della carta | Risultato
--- | --- | ---

- Per utilizzare la funzione di pinzatura, è necessario montare un finitore (pinzatura di 100 fogli) o un finitore a sella (pinzatura di 100 fogli).
- Per utilizzare la funzione di cucitrice a sella, è necessario montare un finitore a sella (stacker grande).

### Piegatura

Tasto pannello a sfioramento | Orientamento | Risultato
--- | --- | ---

- È necessario installare un'unità di piegatura per utilizzare funzioni di piegatura della carta diverse dalle pieghe a sella.
- Per utilizzare la funzione di piega a sella, è necessario montare un finitore a sella (pinzatura di 100 fogli).

### Foratura

Tasto pannello a sfioramento | Orientamento | Risultato
--- | --- | ---

- Per forare i fogli è necessario un modulo di foratura.
- L'illustrazione del tasto del pannello a sfioramento è un esempio. Dipende dal modulo di foratura installato.

Torna all'inizio