# VASSOIO 3/4

## Panoramica

Nel vassoio 3 è possibile caricare fino a 500 fogli di carta in formato compreso tra A3W e B5R (tra 11" × 17" e 7-1/4" × 10-1/2"R).
Nel vassoio 4 è possibile caricare fino a 500 fogli di carta in formato compreso tra A3W e A5R (tra 11" × 17" e 5-1/2" × 8-1/2"R).
Oltre alla carta normale, nel vassoio 4 è possibile caricare supporti speciali come lucidi e carta a rubrica.
Per caricare carta a rubrica, è necessario installare la guida dedicata.
Se è stato caricato un tipo o un formato di carta diverso da quello caricato in precedenza, verificare le impostazioni in modalità di impostazione. Un'impostazione non corretta può causare errori di stampa, stampa su carta di formato errato o inceppamento della carta.

###### Per verificare il tipo e il formato della carta:

In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Vassoio Carta].
Non collocare oggetti pesanti sul vassoio né spingere il vassoio verso il basso.

## Funzionamento

1. #### Estrarre il vassoio della carta.

   Estrarre con delicatezza il vassoio finché non si arresta.
   Per caricare la carta, passare al punto 3.

   Continuare a tenere la maniglia finché non viene rilasciato il blocco.

2. #### Regolare le piastre di guida A e B premendo le leve di bloccaggio e facendole scivolare in modo che combacino con le dimensioni longitudinali e trasversali della carta da caricare.

   ###### (1) Premere la manopola di bloccaggio sulla piastra di guida A e far scorrere fino al formato carta desiderato.

   ###### (2) Premere la manopola di bloccaggio sulla piastra di guida B e far scorrere fino al formato carta desiderato.

   Nel caso di un formato carta standard, la piastra di guida B verrà automaticamente bloccata.

   ###### (3) Per un formato carta non standard, premere il pulsante di blocco (C) al termine dello scorrimento della piastra di guida B fino al formato desiderato.

   Un formato carta non standard può essere caricato solo nel vassoio 4. Non è possibile caricare un formato carta non standard nel vassoio 3.

3. #### Inserire la carta nel vassoio

   Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso il basso. La pila non deve superare la linea dell'indicatore (massimo 500 fogli).

   Smazzare la carta prima di caricarla. Se non si esegue questa operazione, nella macchina potrebbero entrare più fogli contemporaneamente e causare un inceppamento.

4. #### Inserire con delicatezza il vassoio della carta nella macchina.

   Spingere con fermezza l'intero vassoio nella macchina.

### Caricamento di carta a rubrica nel vassoio 4

1. #### Rimuovere la guida della carta a rubrica

   La guida si trova all'interno del vassoio 4.

2. #### Estrarre il vassoio e installare la guida

   Regolare le piastre della guida in base alla posizione del triangolo di rifermento.
   Installare la guida in modo che possa coprire le piastre.
   Reagolare le piastre della guida nel vassoio in odo che corrispondano alle dimensioni longitudinale e trasversale della carta da caricare.

3. #### Inserire la carta a rubrica nel vassoio

   Posizionare la carta a rubrica con il lato da stampare rivolto verso il basso in modo che la linguetta sia a sinistra.

   vedere la figura seguente e regolare la posizione della linguetta della carta a rubrica.

4. #### Spingere delicatamente il vassoio nella macchina e impostare il tipo di carta sulla carta a rubrica (Carta Stampa)

   Usare l'opzione "Impostazioni vassoio carta" nelle impostazioni di sistema per impostare il tipo di carta su carta a rubrica (Carta Stampa).

   ###### Per impostare il tipo di carta su carta a rubrica:

   In modalità di impostazione selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Vassoio Carta].

Torna all'inizio