# CANCELLAZIONE DI OMBRE PERIFERICHE PRESENTI SULL'IMMAGINE (CANCELLAZIONE)

## Panoramica

La funzione di cancellazione consente di eliminare le ombre sui bordi delle copie che si ottengono con la copia di originali voluminosi o di libri.

###### Modalità di cancellazione

- Questa funzione cancella le parti dell'immagine in cui tendono a formarsi le ombre, ma non rileva le ombre prima della trasmissione.
- La larghezza dell'area da cancellare è sincronizzata con l'impostazione del rapporto di ingrandimento.
  Ad esempio, se l'impostazione dell'area di cancellazione è pari a 20 mm (1") e l'immagine viene ridotta del 50%, l'area di cancellazione sarà pari a 10 mm (1/2").

###### Per modificare la larghezza dell'area di cancellazione predefinita:

In "Modalità di Impostazione (amministratore)" selezionare [Impostazioni di Sistema] → [Impostazioni Funzione Copia] (scheda) → [Impostazioni Funzione Copia] → [Regolazione Dell'area Di Cancellazione].

## Funzionamento

1. #### Posizionare l'originale e toccare il tasto [Anteprima].

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZIONE

2. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Cancella]

3. #### Specificare una posizione per la cancellazione

   Toccare la casella di controllo reltiva al lato da cancellare per visualizzare il segno di spunta .

   Tasto [Frame esterno]: Le caselle di controllo Su, Giù, Sinistra e Destra sono impostate su .
   Tasto [Specifica frame + centro]: Tutte le caselle di controllo sono impostate su .
   Quando si cancellano i bordi di uno, due o tre lati per eseguire la scansione di un originale a 2 facciate, specificare il bordo da cancellare sul retro.
   - Se la casella di controllo [Inverti posizione di cancellazione per facciata posteriore] è impostata su , verrà cancellato il bordo nella posizione opposta al bordo cancellato sulla facciata anteriore.
   - Se la casella di controllo [Inverti posizione di cancellazione per facciata posteriore] è impostata su , verrà cancellato il bordo nella stessa posizione del bordo cancellato sulla facciata anteriore.

4. #### Specificare la larghezza dell'area da cancellare

   Toccare il campo del display con valori numerici del lato anteriore o posteriore e immettere i valori utilizzando i tasti numerici.
   In alternativa, toccare il tasto per immettere i valori.
   Al termine della procedura di impostazione toccare prima , quindi il tasto [Indietro], in sequenza.

   ###### Per annullare l'impostazione di cancellazione:

   Toccare il tasto [Cancella].

5. #### Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.

   ###### Per annullare tutte le impostazioni:

   Toccare il tasto [CA].

6. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la copia.

   ###### Per eseguire più serie di copie:

   Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.

Torna all'inizio