# CONTROLLO PERIFERICA

È possibile impostare diverse periferiche montate sulla macchina.

### IMPOSTAZIONE RILEVATORE FORMATO ORIGINALE

È possibile selezionare uno degli otto gruppi di formati standard dell'originale mostrati di seguito per il rilevamento da parte della funzione di rilevamento del formato dell'originale.

Gruppi | Formati originali rilevabili
--- | ---
LASTRA DI ESPOSIZIONE | Vassoio dell'alimentatore di documenti (alimentatore automatico dei documenti)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")
AB-5 | 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")
Inch-1 | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4
Inch-2 | 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4
Inch-3 | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5 (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4

###### Annulla rilevamento su piano documenti

È possibile disabilitare il rilevamento del formato dell'originale sul piano documenti. Se si attiva l'opzione, tutti gli originali collocati sul piano documenti verranno considerati come originali di formato speciale.

### Disattivazione dei Dispositivi/Impostazione graff

Le voci di impostazione visualizzate dipendono dal tipo di periferiche installate sulla macchina.

###### Disattivazione Alimentatore originali

Utilizzare questa impostazione per vietare l'uso dell'alimentatore automatico dei documenti, ad esempio quando non funziona correttamente. (Quando questa impostazione è abilitata, è comunque possibile utilizzare il piano documenti per effettuare scansioni.)

###### Modalità di alimentazione dell'originale

È possibile impostare le seguenti modalità di alimentazione degli originali come modalità predefinite per le modalità di copia, l'acquisizione su HDD e l'invio di immagini, nonché salvarle in dispositivi di memoria esterni. Se si utilizza frequentemente una modalità, questa impostazione evita di doverla selezionare in un'altra modalità ogni volta che è necessario utilizzarla.

- Form.misti Originale (Stessa Larghezza (solo in modalità Copia)/Larghezza differente)
- Scans. Lenta
- Salta pagine vuote

###### Disattivazione Fronte/retro

Questa opzione è utilizzata per disabilitare la stampa su due facciate, ad esempio a causa di un funzionamento non corretto del modulo fronte/retro.

###### Disattivazione del vassoio a elevata capacità

Questa impostazione consente di vietare l'uso del vassoio ad alta capacità, ad esempio quando non funziona correttamente.

###### Disattivazione Impostazione del vassoio

Utilizzare questa impostazione per vietare la configurazione delle impostazioni dei vassoi (ad eccezione del vassoio bypass).

###### Disattivazione Vassoio bypass

Disabilita l'utilizzo del vassoio bypass.

###### Disattivare inseritore

Disabilita l'utilizzo dell'inseritore.

###### Disattivazione Offset

Disabilita l'utilizzo del vassoio di fascicolazione.

###### Disabilitazione Pinzatrice

Questa impostazione consente di impedire l'uso della pinzatrice, ad esempio quando la pinzatrice del finitore o del finitore a sella non funziona correttamente.

###### Pinzatura A Sella Automatica

La pinzatura della cucitrice a sella viene eseguita automaticamente quando viene usata la funzione di Copia Opuscolo.

###### Regol. posizione piegat. per pinz./piegat. a sella

Questa impostazione consente di regolare la posizione della pinzatura e della piegatura quando è installato un finitore con cucitrice (pinzatura di 100 fogli) e viene utilizzata la funzione di cucitrice a sella.
Specificare un valore entro +/-2 mm con incrementi di 0,25 mm.

###### Regol. fine posizione graffetta per pinzatura a sella

Questa impostazione consente di regolare la posizione della pinzatura quando è installato un finitore a sella (pinzatura di 100 fogli) e viene utilizzata la funzione di cucitrice a sella.
Per impostare la posizione della pinzatura, utilizzare come standard il valore di impostazione "Piega a sella/Regolazione della pinzatura".
Specificare un valore entro +/-3 mm con incrementi di 0,1 mm.

###### Regol. posizione graffetta per pinzatura a sella

Questa impostazione consente di regolare la posizione della pinzatura e della piegatura quando è installato un finitore con cucitrice (pinzatura di 50 fogli).
Specificare un valore entro +/-3 mm con incrementi di 0,2 mm.

###### Disattiva Perforatura

Questa impostazione consente di vietare l'uso della perforatura, ad esempio quando il modulo di foratura del finitore o del finitore a sella non funziona correttamente.

###### Disattivazione dell'unità di piegatura

Questa impostazione consente di disabilitare l'unità di piegatura.
È possibile utilizzare la piegatura a sella con il finitore a sella anche quando l'unità di piegatura è disabilitata.

### Disattivazione fascicolatore

Le voci di impostazione visualizzate dipendono dal tipo di periferiche installate sulla macchina.

###### Disabilitazione modulo taglierina

Questa impostazione consente di disabilitare il modulo taglierina.

###### Disattivazione fascicolatore 1

Questa impostazione consente di disabilitare il fascicolatore ad alta capacità primario.

###### Disattivazione fascicolatore 2

Questa impostazione consente di disabilitare il fascicolatore ad alta capacità secondario.

### Impostazione Selezione Carta Automatica

È possibile specificare i tipi di carta* selezionabili dalla funzione Selezione Carta Automatica. Selezionare una delle seguenti impostazioni:

- Carta comune
- Carta comune e riciclata
- Carta riciclata

La funzione Selezione Carta Automatica non sceglierà tipi di carta diversi da quelli specificati in questa impostazione.
* Il tipo di carta impostato per ciascun vassoio selezionando [Impostazioni di sistema] in modalità di impostazione → [Impostazioni Vassoio Carta].

### Impost. scomparto di deposito

###### Impostazione della risma di carta supplementare

Specificare se caricare una risma di carta supplementare qualora il vassoio risma del fascicolatore ad alta capacità sia già carico.

###### Impostazione commutazione automatica

Se sono installati due fascicolatori ad alta capacità, specificare se trasferire la carta all'altro fascicolatore qualora il primo sia già pieno.

### Impostazione della connessione parallela

Quando si utilizzano due macchine come stampanti di rete con il protocollo TCP/IP, usare questa impostazione per configurare il numero di porta e l'indirizzo IP della macchina usata come macchina client parallela.

###### Disattivazione modo Macchina master

Abilitare questa impostazione per vietare la trasmissione parallela. (Normalmente questa impostazione non è necessaria.)

###### Disattivaz. mod. macchina Client

Abilitare questa impostazione per vietare la ricezione parallela. (Normalmente questa impostazione non è necessaria.)
L'impostazione predefinita per il numero di porta è "50001". Non modificare il numero di porta, a meno che non si verifichi un problema con questa impostazione.
Per usare la funzione parallela quando è abilitata l'autenticazione utente, è necessario usare lo stesso nome di accesso e la stessa password sia sulla macchina master sia sulla macchina client. Se non vengono usati gli stessi nome di accesso e password, il conteggio delle pagine potrebbe non essere aggiunto al conteggio utente appropriato oppure potrebbe stampare solo la macchina master.

### Impost. rilev. doppia aliment.

Scegliere se rilevare la doppia alimentazione.

###### Alimentatore originali

Specificare se rilevare la doppia alimentazione dall'alimentatore originali.

### Scambio automatico vassoi finitore

Quando il vassoio superiore del finitore è pieno di carta, come vassoio di uscita viene automaticamente impostato il vassoio di uscita inferiore.
Se per la stampa in uscita viene impostato il vassoio inferiore del finitore, i fogli in uscita vengono inseriti solo in questo vassoio.

### Ottimizzazione del disco rigido

È possibile impostare diverse periferiche montate sulla macchina.
Questa funzione ottimizza il disco rigido della macchina mediante la deframmentazione dei dati. Se un lavoro è in corso, verrà visualizzato un messaggio e l'ottimizzazione non inizierà fino a quando il lavoro non è concluso. Durante l'ottimizzazione non è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- accesso alla modalità di impostazione (versione Web) e ricezione dei dati di stampa;
- uso dei tasti nel pannello di controllo;
- spegnimento della macchina dall'interruttore dell'alimentazione principale;
- Spegnimento Automatico

Al termine dell'ottimizzazione la macchina si avvierà di nuovo automaticamente.
Se si utilizza frequentemente la funzione di archiviazione dei documenti e l'uscita dei documenti sembra lenta, l'ottimizzazione del disco rigido può migliorare il rendimento.

### Modalità pulizia fuser

Utilizzare questa funzione per pulire l'unità di fusione della macchina quando sul lato stampato del foglio sono presenti punti o altre macchie. Quando questa funzione viene eseguita, viene stampato un simbolo "V" e l'unità di fusione viene pulita.
Se non si notano miglioramenti dopo il primo utilizzo della funzione, provare a eseguirla nuovamente.

### Modalità di pulizia MC

La pulizia automatica della macchina viene eseguita periodicamente e in genere non è necessario eseguirla in questa modalità. Eseguire questa modalità solo qualora comparissero linee nere o colorate (irregolarità nelle linee di colore) sulle pagine stampate.

- Non utilizzare questa funzione se non compaiono linee nere o colorate. L'utilizzo di questa funzione in condizioni normali potrebbe danneggiare il pulitore.

### Impostazioni di controllo fusione

Sono utilizzate per controllare la temperatura di fusione del toner a seconda del peso della carta.
Tali impostazioni si applicano alla carta semplice, riciclata, forata, prestampata, intestata, colorata e del tipo dell'utente.
È possibile selezionare un intervallo compreso tra 60g/m2 e 89g/m2 oppure tra 90g/m2 e 105g/m2 (tra 16 e 23 lbs o tra 23+ e 28 lbs).

- Assicurarsi di utilizzare solo carta inclusa nello stesso intervallo di peso impostato in questo campo. Non mescolare carta semplice o altra carta non compresa nell'intervallo della carta presente nel vassoio.
- Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere "ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA".

### Stampa Elenco

Per specificare la stampa [Solo fronte] o [Fronte/retro] in Stampa elenco.

### Riduce le strisce nere

Specificare se utilizzare la riduzione delle strisce nere.
La riduzione delle strisce nere può essere utilizzata per le funzioni Risoluz. orig., Copia, Invio Immagine e Acquisisci su HDD.
Se viene abilitata la riduzione delle strisce nere, selezionare una delle opzioni seguenti.

- Elabora strisce nere sottili
- Normale
- Elabora strisce nere sottili e spesse

###### Visualizzazione dei messaggi di avvertimento per il rilevamento di strisce nere.

Impostare questa opzione per visualizzare un messaggio di avviso quando vengono rilevate strisce nere dall'alimentatore documenti.

### Impost. Indicatore Stato

L'indicatore di stato sul retro della macchina si illumina o lampeggia a seconda dello stato della macchina.
È possibile modificare tale impostazione per specificare lo stato della macchina in cui l'indicatore verde (indicatore stato) deve illuminarsi o lampeggiare. L'indicatore si spegne se è abilitato lo spegnimento automatico.
Indicatore stato (verde): è possibile specificare lo stato lavori e lo stato di scansione dell'originale in cui l'indicatore deve rispettivamente illuminarsi e lampeggiare.
Indicatore verde (Indicatore stato): tale indicatore si illumina o lampeggia se si verifica un errore sulla macchina.
L'indicatore verde (Indicatore stato) si illumina e lampeggia allo stesso modo a prescindere dal modello selezionato.

Stato | Modello 1 | Modello 2
--- | --- | ---
Indicatore verde (Indicatore stato) | La macchina sta eseguendo un lavoro. | Verde: illuminato | -
La macchina può accettare un lavoro. | - | Verde: illuminato
La macchina sta eseguendo la scansione di un originale. | Verde: lampeggiante | -
La macchina sta eseguendo la scansione di un originale/sta elaborando dei dati. | - | Verde: lampeggiante
La macchina è in uno stato diverso dai precedenti. | Verde: Off | Verde: Off
Indicatore rosso (Indicatore errore) | Si è verificato un errore ma è possibile utilizzare la macchina. | Rosso: illuminato | Rosso: illuminato
Si è verificato un errore e non è possibile utilizzare la macchina. | Rosso: lampeggiante | Rosso: lampeggiante
La macchina è in uno stato diverso dai precedenti. | Rosso: Off | Rosso: Off

Torna all'inizio