# VASSOIO BYPASS

## Panoramica

Utilizzare il vassoio bypass per stampare su carta comune, fogli di etichette, carta a rubrica e altri supporti speciali.
È possibile caricare fino a 100 fogli di carta nel vassoio bypass (sulla macchina) oppure fino a 500 fogli nel vassoio bypass (sui vassoi ad alta capacità) ed è possibile seguire la stampa continua come con gli altri vassoi.
Per informazioni dettagliate sui formati e i tipi di carta che possono essere caricati nel vassoio bypass, consultare le specifiche relative alla macchina, alla copia e ai vassoi ad alta capacità nonché "IMPOSTAZIONI DEL VASSOIO CARTA" nella sezione "Modalità di impostazione" della "Guida di apprendimento rapido".

- Quando si utilizza carta comune diversa dalla carta standard Sharp o supporti speciali diversi dai lucidi consigliati da SHARP oppure quando si stampa sul retro di un foglio con un lato già stampato, caricare un foglio per volta. Il caricamento di più di un foglio per volta causerà inceppamenti.
- Prima del caricamento della carta, appianare qualsiasi piega presente sui fogli.
- Quando si aggiunge la carta, prelevare i fogli rimasti nel bypass, mischiarli con la carta da aggiungere e ricaricare con un'unica pila. Se si aggiunge la carta senza prelevare quella rimanente, potrebbero verificarsi inceppamenti.

### Posizionamento dell'originale

Caricare carta con formato massimo A5 (7-1/4" × 10-1/2") con orientamento orizzontale.

Vassoio bypass (sulla macchina) | Vassoio bypass (nei vassoi ad alta capacità)

### Caricamento di carta a rubrica

Se si stampa su carta a rubrica, assicurarsi di posizionare la carta con il lato da stampare rivolto verso l'alto.
Per il vassoio bypass (sui vassoi ad alta capacità), la guida dedicata deve essere installata nelle guide del vassoio bypass all'estremità posteriore. La guida dedicata si trova sul lato superiore dei vassoi ad alta capacità.

| Vassoio bypass (sulla macchina) | Vassoio bypass (nei vassoi ad alta capacità)
--- | --- | ---
A sinistra |  |
A destra |  |

- Utilizzare solo carta a rubrica di carta, La carta a rubrica fatta con un materiale diverso dalla carta (ad esempio, lucidi e altro) non può essere utilizzata.
- Per copiare sulle linguette della carta a rubrica, è utile la funzione [Copia Stampa] in "Altri".

### Inserimento di lucidi

- Utilizzare lucidi consigliati da SHARP.
- Quando si caricano più fogli di lucidi nel vassoio di bypass, smazzare i fogli diverse volte prima del caricamento.
- Quando si stampa su un lucido, rimuovere ciascun foglio non appena stampato e uscito dalla macchina. Lasciar impilare i fogli nel vassoio di uscita potrebbe determinare il loro arrotolamento.

## Funzionamento

### Vassoio bypass (sulla macchina)

1. #### Aprire il vassoio bypass

   Quando si carica carta di formato superiore ad A4R o 8-1/2" × 11"R, estrarre la guida dell'estensione.
   L'estensione del vassoio bypass deve essere estratta completamente.

   Non collocare oggetti pesanti sul vassoio bypass né spingere verso il basso il vassoio.

2. #### Regolare le guide del vassoio bypass in base al formato della carta da caricare

3. #### Inserire completamente la carta lungo le guide del vassoio bypass in tale vassoio finché non si arresta.

   Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso l'alto.

   - Non forzare la carta verso l'interno.
   - Se le guide del vassoio bypass presentano una larghezza più ampia rispetto alla carta, spostare le guide finché non si adattano correttamente alla larghezza della carta. Se le guide sono troppo ampie, la carta potrebbe torcersi o arrotolarsi.

### Vassoio bypass (nei vassoi ad alta capacità)

1. #### Per sostituire la carta nel vassoio bypass, premere il pulsante di funzionamento e rimuovere la carta

   Il piano carta si abbassa. Mentre il piano carta si abbassa, il pulsante di funzionamento lampeggia. Il pulsante si illumina quando il piano carta è stato abbassato. Non rimuovere la carta fino a quando il pulsante non smette di lampeggiare.

2. #### Regolare le guide del vassoio bypass in base al formato della carta da caricare

   Afferrare la leva di bloccaggio della guida per regolare le guide del vassoio bypass in base al formato della carta. Assicurarsi di regolare le guide del vassoio bypass all'estremità posteriore.
   Quando si carica carta di formato superiore ad A4R o 8-1/2" × 11"R, assicurarsi di estrarre l'estensione del vassoio bypass. Rimuovere le guide del vassoio bypass dall'estremità posteriore e applicarle al vassoio dell'inseritore.

   - L'estensione del vassoio bypass deve essere estratta completamente.
   - Quando si carica carta di formato superiore ad A3W o 8-1/2" × 14", rimuovere le guide del vassoio bypass all'estremità posteriore.
   Non collocare oggetti pesanti sul vassoio bypass né spingere verso il basso il vassoio.

3. #### Inserire completamente la carta lungo le guide del vassoio bypass in tale vassoio finché non si arresta, quindi regolare la guida sul lato destro.

   Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso l'alto.
   La pila non deve superare la linea dell'indicatore.
   Nel vassoio è possibile caricare fino a 500 fogli.

   - Non forzare la carta verso l'interno.
   - Se le guide del vassoio bypass presentano una larghezza più ampia rispetto alla carta, spostare le guide finché non si adattano correttamente alla larghezza della carta. Se le guide sono troppo ampie, la carta potrebbe torcersi o arrotolarsi.

4. #### Premere il pulsante di funzionamento

   Il piano carta si solleva. Mentre il piano carta si solleva, il pulsante di funzionamento lampeggia. Il pulsante si illumina quando il piano carta è stato sollevato.

Torna all'inizio