# IMPOSTAZIONI VASSOIO CARTA

Queste impostazioni specificano la funzione di commutazione automatica del vassoio nonché il tipo e la dimensione della carta per ciascun vassoio.

### Commutaz. Vass. Auto

L'esaurimento della carta in un vassoio durante la stampa determina la selezione automatica di un altro vassoio contenente carta con lo stesso tipo e formato, evitando l'interruzione delle operazioni di stampa.

### Impostazioni relative ai singoli vassoi

Queste impostazioni consentono di specificare il tipo e il formato di carta e le funzioni consentite per ogni vassoio.
Quando viene toccato il nome di un vassoio, viene visualizzata la schermata di registrazione del vassoio.

###### Elenco delle voci di impostazione

Voce | Descrizione
--- | ---
Tipo | Selezionare il tipo di carta da caricare nel vassoio. I tipi di carta che possono essere selezionati dipendono dal vassoio. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni Vassoi". Per impostare un tipo di utente, vedere "Registrazione Tipo Carta".
Formato | Selezionare il formato della carta dall'elenco. I formati carta selezionabili variano in base al vassoio. La scelta dei formati selezionabili dipende anche dal tipo di carta selezionata in precedenza. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni Vassoi". Se il formato desiderato non compare nell'elenco, selezionare [Voce Diretta] e immetterlo direttamente (solo per il vassoio bypass). Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni Vassoi".
Alimentazione lavoro approvato | Selezionare le modalità che possono essere utilizzate. Se non si desidera utilizzare una funzione con il vassoio selezionato, disabilitare la funzione.
Impost. rilev. doppia aliment. | Selezionare se rilevare la doppia alimentazione.

- Se il formato carta specificato è diverso dal formato della carta caricata in un vassoio, durante la stampa potrebbero verificarsi problemi o inceppamenti.
  Per modificare il formato carta in un vassoio, vedere "OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'USO DELLA MACCHINA".
- Le proprietà della carta, ad esempio "Lato Carta Fisso", vengono impostate automaticamente quando si seleziona il tipo di carta. Le proprietà del vassoio carta non possono essere modificate in questa schermata.
- In "modalità di impostazione (amministratore)", se è stato selezionato [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Disattivazione di Impostazioni del vassoio], non è possibile configurare le impostazioni del vassoio (ad eccezione del vassoio di bypass).

###### Impostazioni del vassoio

Vassoio Carta | Tipo carta | Formato | Impost. rilev. doppia aliment.
--- | --- | --- | ---
Vassoio 1 | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Tipo Utente | Lettera (8-1/2" × 11"), A4. | Disabilita
Vassoio 2 | Lettera (8-1/2" × 11"), A4 | Disabilita
Vassoio 3 | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta Pesante 2*1, Tipo Utente | Auto-Inch (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), Auto-AB (A3W, A4W*2, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 9 × 12", 8K, 16K, 16KR | Disabilita
Vassoio 4 | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta Pesante 2*1, Tipo Utente | Auto-Inch (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Inserimento formato-Inch, Inserimento formato-AB, 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13-1/2", 9" x 12" (A4W), 8K, 16K, 16KR | Disabilita
Etichette | Auto-Inch (Lettera (8-1/2" × 11"), Lettera R (8-1/2" × 11"R)), Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R) | Disabilita
Lucido | Auto-Inch (Lettera (8-1/2" × 11"), Lettera R (8-1/2" × 11"R)), Auto-AB (A4, A4R) | Disabilita
Carta stampa | Auto-Inch (Lettera (8-1/2" × 11")), Auto-AB (A4) | Disabilita
Vassoio 5 (quando è installato l'MX-LC12) | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta Pesante 2*1 | 8-1/2" ｘ 11", A4, B5 | Disabilita
Vassoio 5 (quando è installato l'MX-LC13 N) | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta Pesante 2*1, Carta Pesante 3*1, Carta Sottile, Carta lucida, Tipo Utente | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, SRA3, SRA4, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, A4R*2, B5, B5R*2), Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11", SAR3, SAR4, A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R), Inserimento formato-Inch, Inserimento formato-AB, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Disabilita
Lucido | Come per il Vassoio 4
Carta stampa | Come per il Vassoio 4
Vassoio 6 (quando è installato l'MX-LC13 N) | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta Pesante 2*1, Carta Pesante 3*1, Carta Pesante 4*1, Carta Sottile, Carta stampa, Lucidi, Carta lucida, Etichette, Tipo Utente | Come per il Vassoio 5 (quando è installato l'MX-LC13 N). | Disabilita
Vassoio 7 (Quando sono installati due vassoi ad alta capacità) | Come per il Vassoio 5 (quando è installato l'MX-LC13 N). | Come per il Vassoio 5 (quando è installato l'MX-LC13 N). | Disabilita
Vassoio 8 (Quando sono installati due vassoi ad alta capacità) | Come per il Vassoio 6 (quando è installato l'MX-LC13 N). | Come per il Vassoio 5 (quando è installato l'MX-LC13 N). | Disabilita
Vassoio di bypass (sulla macchina) | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta Pesante 2*1, Carta Pesante 3*1, Carta Pesante 4*1, Carta Sottile, Carta lucida, Tipo Utente | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, B5R), Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11"), Inserimento formato-Inch, Inserimento formato-AB, 8K, 16K, 16KR | Disabilita
Lucido | Come per il Vassoio 4
Carta stampa | Come per il Vassoio 4
Etichette | Come per il Vassoio 4
Vassoio di bypass (quando è installato l'MX-LC13 N) | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta Pesante 2*1, Carta Sottile, Lucidi, Tipo Utente | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 8-1/2" × 11"R*2, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, A4) Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*2, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11"), Inserimento formato-Inch, Inserimento formato-AB, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Disabilita
Lucido | Come per il Vassoio 4
Carta stampa | Come per il Vassoio 4
Inseritore (superiore) | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta Pesante 2*1, Tipo Utente | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R*2, 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13"-1/2*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4) Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 8-1/2" × 11", A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*2, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, B5, B5R, A5R) Inserimento formato-Inch, Inserimento formato-AB, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | -
Inseritore (inferiore) | -

*1 Carta pesante 1: da bond 28 lbs. a index 65 lbs. (da 106 g/m2 a 176 g/m2)
Carta pesante 2: da index 65 lbs. a copertina 80 lbs. (da 177 g/m2 a 220 g/m2)
Carta pesante 3: da bond 80 lbs. a index 140 lbs. (da 221 g/m2 a 256 g/m2)
Carta pesante 4: da index 140 lbs. a copertina 110 lbs. (da 257 g/m2 a 300 g/m2)
*2 Il formato rilevato automaticamente viene impostato in "Selez. Formati Simili per Auto Rilev." (vedere di seguito).

### Selez. Formati Simili per Auto Rilev.

La voce "Selez. Formati Simili per Auto Rilev." è utilizzata per selezionare il formato carta rilevato automaticamente tra quelli simili durante il rilevamento automatico.
Toccare il tasto [Selezione formato simile] per visualizzare la schermata Selez. Formati Simili per Auto Rilev.
Quando viene selezionato facoltativamente un formato carta, un qualsiasi formato carta viene rilevato come quello selezionato.

Vassoio | Auto-Inch | Auto-AB
--- | --- | ---
Vassoio 5/Vassoio 6 (quando sono installati i vassoi ad alta capacità) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Vassoio 7/Vassoio 8 (quando sono installati i due vassoi ad alta capacità)
Vassoio di bypass (sulla macchina) | 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm) | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Vassoio di bypass (quando sono installati i vassoi ad alta capacità) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4R
Inseritore (superiore) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4R
Inseritore (inferiore)

## Registrazione formato personalizzato (Bypass)

### Vassoio bypass

Se si utilizza spesso carta con formato non standard nel vassoio bypass, registrare il formato carta in anticipo.
Registrando il formato carta si evita di impostarlo a ogni utilizzo.
È possibile registrare fino a sette formati carta.
Toccare il tasto (da [Personalizz.1] a [Personalizz.7]) in cui si desidera registrare o modificare un formato carta e la schermata di registrazione apparirà.
Verrà visualizzata la schermata di registrazione. Specificare se si desidera inserire il formato in pollici ("Inserimento formato-Inch") o in mm ("Inserimento formato-AB"), quindi impostare le dimensioni X e Y della carta.

###### Elenco delle voci di impostazione

Selezione pollici | Posizione del vassoio della carta | Intervallo di impostazione
--- | --- | ---
Inserimento formato-Inch | Installato nella macchina | Direzione asse X: da 7-1/5" a 18" Direzione asse Y: da 4" a 12"
Vassoio ad alta capacità | Direzione asse X: da 5-1/2" a 18-1/2” Direzione asse Y: da 4" a 12-1/2"
Inserimento formato-AB | Installato nella macchina | Direzione asse X: da 182 mm a 457 mm Direzione asse Y: da 100 mm a 305 mm
Vassoio ad alta capacità | Direzione asse X: da 140 mm a 470 mm Direzione asse Y: da 100 mm a 320 mm

### Vassoio 4, Vassoio ad alta capacità (MX-LC13 N)

Se si utilizza spesso carta con formato non standard, registrare il formato carta in anticipo. Registrando il formato carta si evita di impostarlo a ogni utilizzo.
Questa operazione può essere eseguita da [Impostazioni Vassoi] nel pannello di controllo. Toccare [Voce Diretta] nella scheda [Formato] del vassoio per registrare il formato carta. Quindi, selezionare l'unità di misura per inserire il formato in pollici ("Inserimento formato-Inch") o in mm ("Inserimento formato-AB") e impostare le dimensioni X e Y della carta.

###### Elenco delle voci di impostazione

Selezione pollici | Posizione del vassoio della carta | Intervallo di impostazione
--- | --- | ---
Inserimento formato-Inch | Vassoio 4 | Direzione asse X: da 5-7/8" a 18" Direzione asse Y: da 4" a 12"
Vassoi ad alta capacità | Direzione asse X: da 7-1/5" a 18-1/2" Direzione asse Y: da 7-1/5" a 12-1/2"
Inserimento formato-AB | Vassoio 4 | Direzione asse X: da 148 mm a 457 mm Direzione asse Y: da 100 mm a 305 mm
Vassoi ad alta capacità | Direzione asse X: da 180 mm a 470 mm Direzione asse Y: da 180 mm a 320 mm

## Reg. imp. carta

In Proprietà carta, è possibile registrare le impostazioni ottimali per ciascun tipo di carta e migliorare la qualità di stampa.
Per impostare Proprietà carta, selezionare [Impostazioni di sistema] → [Imp. cassetto/ Imp. carta] → [Impost. carta].
Dopo aver toccato [Aggiungi Nuovo] in Imp. carta, viene visualizzata la schermata Reg. imp. carta. È possibile registrare le impostazioni per ciascun tipo di carta in Reg. imp. carta. È anche possibile selezionare l'impostazione di Proprietà carta nelle Impost. tipo utente.
Selezionando le impostazioni avanzate della carta da utilizzare in Proprietà carta, è possibile stampare utilizzando le condizioni più idonee per il materiale in uso.
È possibile registrare fino a 1000 proprietà.

Voce | Descrizione
--- | ---
Nome | Inserire un nome per le Imp. carta (massimo 50 caratteri a larghezza intera/mezza).
Numero ricerca | Impostare un numero ricerca.
Scheda [Impostazioni Default]
Imp. peso carta | Impostare il peso della carta da utilizzare.
| Unità | Impostare le unità utilizzate per il peso della carta.
Tipo carta | Impostare il tipo di carta in base alla lucidezza.
Info carta | Impostare quando si utilizza la Carta colorata, la Carta stampa o la Carta preforata.
Proprietà carta | Impostare le proprietà della carta da utilizzare. Per le proprietà, vedere le impostazioni in "Registrazione Tipo Carta".
Scheda [Dettagli]
Impostazioni temperatura di fusione | Impostare l'unità appropriata della temperatura di fusione per la carta in uso.
Impost. rilev. doppia aliment. | Specificare se viene rilevata la doppia alimentazione. Questa funzione non può essere utilizzata con carta di peso superiore a 68 lbs. (256 g/m2).
Imp. val. corrente transfer | Impostare la corrente dell'unità di trasferimento utilizzata per mandare il toner alla cinghia di trasferimento. Regolando la corrente dell'unità di trasferimento, è possibile risolvere problemi quali il trasferimento insufficiente alla cinghia.
Imp. velocità motore | È possibile regolare la velocità del motore e i tempi di regolazione della velocità.
Impostazione densità massima | Esegue la regolazione della densità massima.
Lato1/2, XY imp. propor. | Configurare le impostazioni per uguagliare la dimensione dell'immagine nella stampa su due facciate. Regola la dimensione dell'immagine sul Lato 1 e sul Lato 2 del foglio.
Lato1/2, XY Pos. stam. | Configurare le impostazioni per far collimare i centri del Lato 1 e del Lato 2 nella stampa su due facciate. Questa opzione corregge i disallineamenti tra Lato 1 e Lato 2.

- In funzione del vassoio in uso, è possibile che esistano dei vincoli da selezionare sulle opzioni di impostazione oppure che non sia possibile effettuare un'impostazione.
- I parametri impostabili variano a seconda delle periferiche installate.
- L'opzione Lato1/2, XY imp. propor. può essere selezionata esclusivamente quando la macchina è utilizzata come stampante.
- A causa delle loro caratteristiche, alcuni tipi di carta potrebbero non offrire un risultato di stampa ottimale.

## Lato1/2, XY imp. propor. / Lato1/2, XY Pos. stam.

### Lato1/2, XY imp. propor.

Lato1/2, XY imp. propor. è utilizzato per eliminare le deviazioni di stampa modificando il rapporto Lato 1/Lato 2 in modo da far corrispondere i formati di stampa.
Toccare [Cambiare] in Lato1/2, XY imp. propor. per visualizzare la schermata delle impostazioni avanzate di Lato1/2, XY imp. propor.

1. #### Stampa di un modello di prova

   Prima di iniziare, stampare un modello di prova da [Prova stampa] in Lato1/2, XY imp. propor. Viene stampata una pagina di modelli per le impostazioni su due facciate.
   Per i modelli di misura, vedere "Modelli di misura per Lato1/2, XY imp. propor./Lato1/2, XY Pos. stam.".

2. #### Calcolare i valori partendo dal modello, quindi immetterli.

   [Formati AB]
   Misurare la lunghezza di (a-1) in mm. Dividere 10000 per la lunghezza misurata di (a-1), quindi immettere il valore in [Y] per il Lato 1.
   Misurare la lunghezza di (b-1) in mm. Dividere 10000 per la lunghezza misurata di (b-1), quindi immettere il valore in [X] per il Lato 1.
   [Formati in pollici]
   Misurare la lunghezza di (a-2) in pollici. Dividere 500 per la lunghezza misurata di (a-2), quindi immettere il valore in [Y] per il Lato 1.
   Misurare la lunghezza di (b-2) in pollici. Dividere 500 per la lunghezza misurata di (b-2), quindi immettere il valore in [X] per il Lato 1.
   Calcolare i valori per il Lato 2 con la stessa procedura utilizzata per il Lato 1, quindi immettere i valori in X e Y per il Lato 2.
   Calcolo con una linea di misura diversa da quella indicata sopra
   Per calcolare i valori utilizzando linee diverse da quelle indicate sopra, usare la seguente formula.
   Lunghezza specificata dall'intervallo della linea di misura ÷ distanza effettiva tra le linee di misura x 100 = valori X, Y
   Per la "Lunghezza specificata dall'intervallo della linea di misura", vedere la tabella che segue.

   Linea di misura(indicatore di misura) | Lunghezza specificata dall'intervallo della linea di misura
   --- | ---
   Linea guida | 50 mm (1,969 pollici)
   | 100 mm
   | 5 pollici

3. #### Toccare [OK]

4. #### Tornare al punto 1 e controllare l'esito della regolazione.

   Se, apportando la regolazione, il formato ha deviato, ripetere l'operazione fino ad annullare la deviazione.
   - Se la posizione di stampa si è spostata a causa di queste impostazioni, configurare Lato1/2, XY Pos. stam.
   - L'opzione Lato1/2, XY imp. propor. può essere utilizzata esclusivamente quando la macchina è utilizzata come stampante.

   ### Lato1/2, XY Pos. stam.

   Le impostazioni Lato1/2, XY Pos. stam. sono utilizzate per far collimare i centri delle posizioni di stampa di Lato 1 e Lato 2 in modo da eliminare disallineamenti in fase di stampa.
   Toccare il pulsante [Cambiare] in Lato1/2, XY Pos. stam. per visualizzare la schermata delle impostazioni avanzate di Lato1/2, XY Pos. stam.

   #### Selezionare le unità utilizzate in Lato1/2, XY Pos. stam.

   Toccare [mm] per selezionare le unità utilizzate per le impostazioni.

   #### Stampa di un modello di prova

   Prima di iniziare, stampare un modello di prova da [Prova stampa] in Lato1/2, XY Pos. stam. Viene stampata una pagina di modelli per le impostazioni su due facciate.
   Per informazioni sui modelli di misura, vedere "Modelli di misura per Lato1/2, XY imp. propor./Lato1/2, XY Pos. stam.".

   #### Leggere la scala dai modelli e immettere i valori.

   Piegare il foglio a metà con il centro in direzione orizzontale e verticale per formare le rispettive linee di piega, quindi spiegare il foglio.
   Misurare la posizione di piega X e Y utilizzando la scala per Lato 1 e Lato 2, quindi immettere i valori.
   Se i valori sui due lati sono diversi, immettere il valore medio.

   #### Toccare [OK]

   #### Tornare al punto 2 e controllare l'esito della regolazione.

   Se, apportando la regolazione, il formato ha deviato, ripetere l'operazione fino ad annullare la deviazione.
   - Il contenuto della linea di misura del modello di misura varia in base al formato della carta. Misurare la linea di misura il più vicino possibile al bordo del foglio.
   - A seconda delle impostazioni della macchina o del formato carta, potrebbe essere impossibile garantire un intervallo di regolazione appropriato in direzione Y (±3 mm).
   - Se la larghezza verticale o orizzontale è al massimo 100 mm, misurare dalla linea guida.
   - Se è necessario utilizzare questa impostazione insieme a Lato1/2, XY imp. propor., specificare innanzitutto Lato1/2, XY imp. propor.
   - Le variazioni nell'ambiente della macchina, relative per esempio all'umidità e alla temperatura, possono causare una deviazione di circa 1 mm in Lato1/2, XY Pos. stam.

   ### Modelli di misura per Lato1/2, XY imp. propor. / Lato1/2, XY Pos. stam.

   Per specificare Lato1/2, XY imp. propor. e Lato1/2, XY Pos. stam., stampare un modello di misura.
   Contenuto del modello di misura

   N. | Voce | Descrizione
   --- | --- | ---
   1 | Linea di misura | Linea di riferimento per la misura. Sono state create le linee di misura per i formati AB e i formati in pollici.
   2 | Linea tratteggiata | Questa linea è visibile attraverso il Lato 1 e il Lato 2 per controllare visivamente il disallineamento. La linea è stampata sul Lato 1 e sul Lato 2 nella stessa posizione. Se l'ispezione visiva rivela che le linee non sono allineate, le posizioni di stampa del Lato 1 e del Lato 2 non sono allineate.
   3 | Linea guida | Linea guida posta a 25 mm dal centro del foglio. Quando il formato della carta è pari a max 100 mm, utilizzare questa linea per la misura.
   4 | Note (Lato 1/Lato 2) | Indicano il Lato 1 e il Lato 2.
   5 | Note (asse X/Y) | Quando si immettono le impostazioni, indicano gli assi X e Y del foglio.
   6 | Linea guida (ingrandimento) | Indica una posizione che è ±1% della distanza misurata.

   Viene stampato lo stesso contenuto del modello di misura nella stesso formato, indipendentemente dal formato del foglio. Il perimetro esterno del modello di misura è tagliato per corrispondere al formato del foglio.
   Esempio: contenuto tagliato per il formato AB

   Esempio: contenuto tagliato per il formato in pollici

   Torna all'inizio