# MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DI USCITA

Specificare la destinazione delle copie.

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Uscita]

2. #### Toccare il tasto [Vassoio Uscita]

   Al termine della procedura di impostazione toccare .

   - Se è installato un finitore (pinzatura da 100 fogli) o un finitore a sella (pinzatura da 100 fogli), selezionare il tasto [Vassoio offset] oppure [Vassoio intermed.].
   - Se è installato il vassoio bypass, è possibile selezionare il tasto [Vassoio destro].
   - Se è installato un finitore (pinzatura da 50 fogli) o un finitore con cucitrice (pinzatura da 50 fogli), selezionare il tasto [Vassoio Offset] oppure [Vassoio Superiore].
   - se è installato un fascicolatore ad alta capacità, selezionare il tasto [Vassoio superiore] o [Vass. risma].

Torna all'inizio