# ELENCO DI IMPOSTAZIONI DI RETE

## Panoramica

Di seguito viene fornito un elenco di modalità di impostazione, impostazioni predefinite in fabbrica e di limitazioni per ciascuna voce in elenco.
In base alle specifiche della macchina e alle periferiche installate, potrebbe non essere possibile configurare alcune impostazioni.
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore

Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A
--- | --- | --- | ---
| Impostazioni di Rete
| Impostazione rapida
| No | Sì
| Impostazioni IPv4
| - | No | Sì
| Impostazioni IPv6
| - | No | Sì
| Impostazioni nome di rete
| - | No | Sì
| Impostazioni DNS
| - | No | Sì
| Impostazioni SMTP
| - | No | Sì
| Impostazioni LDAP
| - | No | Sì
| Cartella pubblica/Impostaz. NAS
| - | No | Sì
| Impostazioni generali
| No | Sì
| Impostazioni generali
| No | Sì
| Stato di stampa all'avvio
| Disabilita | No | Sì
| Impostazioni di Rete
| - | No | Sì
| Azzera NIC
| - | No | Sì
| IMPOSTAZIONI DI PROTOCOLLO
| No | Sì
| Impostazioni IPv4
| No | Sì
| DHCP/BOOTP
| Disabilita | No | Sì
| RARP
| Disabilita | No | Sì
| Impostazioni IPv6
| No | Sì
| IPv6
| Disabilita | No | Sì
| DHCPv6
| Abilita | No | Sì
| Comando Ping
| No | Sì
| NetWare
| No | Sì
| Impostazioni NetWare
| No | Sì
| NetWare
| Disabilita | No | Sì
| Tipo di frame
| 802,2 | No | Sì
| Modalità operativa
| PSERVER | No | Sì
| Impostazioni PSERVER
| - | No | Sì
| Impostazioni RPRINTER
| - | No | Sì
| EtherTalk
| No | Sì
| Impostazioni EtherTalk
| No | Sì
| EtherTalk
| Disabilita | No | Sì
| NetBIOS
| No | Sì
| Configurazione NetBIOS
| No | Sì
| NBT/WINS
| Disabilita | No | Sì
| IMPOSTAZIONI SERVIZI
| No | Sì
| DNS
| - | No | Sì
| WINS
| - | No | Sì
| SMTP
| - | No | Sì
| SNMP
| - | No | Sì
| Kerberos
| - | No | Sì
| SNTP
| - | No | Sì
| mDNS
| - | No | Sì
| IMPOSTAZIONI DELLA PORTA DI STAMPA
| No | Sì
| LPD
| No | Sì
| Impostazioni LPD
| No | Sì
| LPD
| Abilita | No | Sì
| Timeout
| 90 secondi | No | Sì
| Usa banner
| Disabilita | No | Sì
| RAW
| No | Sì
| Impostazioni stampa raw
| No | Sì
| Stampa raw
| Abilita | No | Sì
| Numero Porta
| 9100 | No | Sì
| Timeout
| 90 secondi | No | Sì
| Usa bidirezionale
| Disabilita | No | Sì
| WSD
| No | Sì
| Impostazioni WSD
| No | Sì
| Stampa WSD
| Abilita | No | Sì
| Usa Multicast Discovery
| Abilita | No | Sì
| Impostazioni LDAP
| No | Sì
| Impostazioni LDAP
| Abilita | No | Sì
| Elenco rubriche globali
| - | No | Sì
| Cartella pubblica/Impostaz. NAS
| No | Sì
| Pubblica
| Uso di memorizzazione
| Consentito | No | Sì
| Condivisa
| Uso di memorizzazione
| Consentito | No | Sì
| Impostazione proxy
| No | Sì
| Indirizzo server proxy
| - | No | Sì
| Nome Utente
| - | No | Sì
| Password
| - | No | Sì
| Numero Porta
| 8080 | No | Sì
| Indirizzo senza utilizzo di Proxy
| - | No | Sì
| Impostazioni di accesso http
| No | Sì
| Numero di utenti che possono effettuare il login allo stesso tempo
| 32 | No | Sì
| Ora di disconnessione automatica
| 60 | No | Sì
| Visualizza accesso utente*
| - | No | Sì

*Non impostabile sulla macchina. È configurabile solo in modalità di impostazione (versione Web). (Sono necessari i diritti di amministratore).
Torna all'inizio