# COPIA DI ENTRAMBI I LATI DI UN BIGLIETTO COME UNA PAGINA SINGOLA (FORMATO BIGLIETTO)

## Panoramica

Questa funzione consente di copiare i lati anteriore e posteriore di un biglietto su un unico foglio.
È utile per eseguire copie a scopo di identificazione.

###### Per modificare il formato predefinito dell'originale durante l'utilizzo della funzione Formato Biglietto:

In "Modalità di Impostazione (amministratore)" selezionare [Impostazioni di Sistema] → [Impostazioni Funzione Copia] (scheda) → [Impostazioni Funzione Copia] → [Impostazioni Formato Biglietto].

## Funzionamento

1. #### Selezionare il tipo di carta da usare per il formato biglietto

   - IMPOSTAZIONE DEL VASSOIO CARTA
   - IMPOSTAZIONE DEL VASSOIO BYPASS

2. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Formato Biglietto]

3. #### Toccare il tasto [On] e specificare il formato originale

   Al termine della procedura di impostazione toccare prima il tasto , quindi il tasto [Indietro], in sequenza.

   - Toccare le aree corrispondenti a larghezza e altezza dell'originale, quindi immettere i rispettivi valori utilizzando i tasti numerici.
     Oppure toccare per immettere le dimensioni di larghezza e altezza.
   - Se si imposta la casella di controllo [Adatta alla dimens. Pagina] su , l'originale viene ingrandito o ridotto applicando il rapporto più adatto al formato dell'originale.

   ###### Per annullare le impostazioni di Formato Biglietto:

   Toccare il tasto [Off]

4. #### Posizionare un biglietto con il lato da copiare rivolto verso il basso sulla lastra di esposizione, quindi toccare il tasto [Anteprima]

   - LASTRA DI ESPOSIZIONE

5. #### Posizionare un biglietto rivolto verso l'alto sulla lastra di esposizione, quindi toccare il tasto [Scansione agg.] per eseguire la scansione del lato posteriore.

   Durante la scansione delle pagine aggiuntive non è possibile modificare le impostazioni di copia.

6. #### Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.

   ###### Per annullare tutte le impostazioni:

   Toccare il tasto [CA].

7. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la copia.

   ###### Per eseguire più serie di copie:

   Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.

Torna all'inizio