# IMPOSTAZIONI STAMPA DIRETTA

## "Scheda "LPD"

Immettere una data di scadenza del profilo.
Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere "ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA".

### Impostazione LPD

###### LPD

Impostare questa opzione per usare LPD.

###### Timeout

Immettere un timeout. L'impostazione predefinita è 90 secondi.

###### Usa banner

Impostare questa opzione per usare il banner. L'impostazione predefinita è [Disabilita].

## "Scheda "RAW"

Utilizzare questa scheda per configurare la stampa non elaborata.
Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere "ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA".

### Configurazione stampa non elaborata

###### Stampa raw

Impostare questa opzione per usare la stampa RAW. L'impostazione predefinita è [Abilita].

###### Numero Porta

Immettere un numero di porta. L'impostazione predefinita è la porta 9100.

###### Timeout

Immettere un timeout. L'impostazione predefinita è 90 secondi.

###### Usa bidirezionale

Per usare la comunicazione bidirezionale, impostare l'opzione su .

## "Scheda "WSD"

Utilizzare questa scheda per configurare la stampa WSD.
Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere "ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA".

### Impostazioni WSD

###### Stampa WSD

Impostare questa opzione per usare la stampa WSD.

###### Usa Multicast Discovery

Impostare questa opzione per usare la funzione di multicast discovery.
Torna all'inizio