# IMPOSTAZIONI DI PROTOCOLLO

## Scheda "TCP/IP"

Per utilizzare la macchina su una rete TCP/IP, è necessario abilitare questa impostazione.
Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere "ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA".

### Impostazioni IPv4

Quando si utilizza la macchina su una rete TCP/IP (IPv4), utilizzare questa impostazione per configurare l'indirizzo IP della macchina.

###### DHCP/BOOTP

Utilizzare questa impostazione per ottenere automaticamente l'indirizzo IP utilizzando il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)/BOOTP (Bootstrap Protocol). Quando questa impostazione è abilitata, non è necessario inserire manualmente un indirizzo IP.
Se la macchina verrà utilizzata su una rete TCP/IP, assicurarsi di abilitare "TCP/IP".
Se si utilizza l'opzione DHCP/BOOTP, l'indirizzo IP assegnato alla macchina potrebbe cambiare automaticamente. Se l'indirizzo IP cambia, non sarà possibile stampare.

###### RARP

Impostare questa opzione per usare il protocollo RARP.

###### Indirizzo IPv4

Immettere l'indirizzo IP della macchina.

###### Subnet mask

Immettere la subnet mask IP.

###### Gateway predefinito

Immettere l'indirizzo del gateway predefinito.

### Impostazioni IPv6

Quando si utilizza la macchina su una rete TCP/IP (IPv6), utilizzare questa impostazione per configurare l'indirizzo IP della macchina.

###### IPv6

Attivare questa impostazione.

###### DHCPv6

Utilizzare questa impostazione per ottenere automaticamente l'indirizzo IP utilizzando il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Quando questa impostazione è abilitata, non è necessario inserire manualmente un indirizzo IP.

###### Indirizzo manuale/Lunghezza prefisso

Immettere l'indirizzo IP e la lunghezza del prefisso (compresa tra 0 e 128) della macchina.

###### Gateway predefinito

Immettere l'indirizzo del gateway predefinito.

- Se la macchina verrà utilizzata su una rete TCP/IP, assicurarsi di abilitare "TCP/IP" sotto.
- In ambiente IPv6, la macchina può utilizzare il protocollo LPD o IPP.

- Se si utilizza l'opzione DHCPv6, l'indirizzo IP assegnato alla macchina potrebbe cambiare automaticamente. Se l'indirizzo IP cambia, non sarà possibile stampare.

### Comando Ping

Controlla se la macchina è in grado di comunicare con il computer della rete.
Specificare l'indirizzo IP del computer desiderato e toccare il tasto [Esegui] Verrà visualizzato un messaggio per indicare se il computer ha risposto o no.

## Scheda "NetWare"

Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere "ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA".

### Impostazioni NetWare

###### NetWare

Per utilizzare la macchina su una rete NetWare, è necessario abilitare questa impostazione.

###### Tipo di frame

Selezionare un tipo di frame.
Impostazioni: 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II

###### Modalità operativa

Selezionare una modalità operativa.
Impostazioni: PSERVER, RPRINTER

###### Nome stampante

Immettere il nome della stampante.

### Impostazioni PSERVER

###### Nome server di stampa

Immettere il nome di un server di stampa.

###### Password di login

Immettere la password di login.
Per modificare la password, impostare [Cambia Password] su .

###### Intervallo di controllo

Immettere un intervallo di controllo per il lavoro.

###### Modalità Bindery

Impostare questa opzione per usare la modalità Bindery.

###### Nome file server da 1 a 8

Immettere il nome di un file server.

###### Struttura NDS

Immettere il nome della struttura NDS.

###### Contesto NDS

Immettere il contesto NDS.

### Impostazioni RPRINTER

###### Nome server di stampa da 1 a 8

Immettere il nome di un server di stampa.

###### Timeout lavoro

Immettere un timeout per il lavoro.

## Scheda "EtherTalk"

Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere "ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA".

### Impostazioni EtherTalk

###### EtherTalk

Per utilizzare la macchina su una rete EtherTalk, è necessario abilitare questa impostazione.

###### Nome zona

Immettere il nome di una zona.

###### Nome stampante

Immettere il nome della stampante.

## Scheda "NetBIOS"

Quando si modificano le impostazioni, i cambiamenti avranno effetto dopo il riavvio della macchina. Per riavviare la macchina, vedere "ACCENSIONE O SPEGNIMENTO E RIAVVIO DELLA MACCHINA".

### Configurazione NetBIOS

###### NBT/WINS

Per utilizzare la macchina su una rete NetBIOS, è necessario abilitare questa impostazione.
Torna all'inizio