# NUOVO TENTATIVO DI INVIO ALLE DESTINAZIONI DELLA TRASMISSIONE BROADCAST NON RIUSCITA

I risultati di una trasmissione broadcast completata possono essere controllati nella schermata di stato dei lavori. Se la trasmissione a una destinazione non è andata a buon fine, è possibile ripetere l'invio alla stessa destinazione.

## Funzionamento

1. #### Toccare il display di gestione dei lavori, quindi la scheda [Scansione].

2. #### Toccare il tasto [Completo]

3. #### Dopo avere toccato il tasto della trasmissione broadcast completata, toccare il tasto [Controlla dettagli del processo selezionato] sul pannello operativo.

   Vengono visualizzati i dettagli del lavoro.

   - Come indirizzo del tasto del lavoro broadcast viene visualizzato il testo "Trasmiss. xxxx", dove "xxxx" corrisponde al numero di controllo del lavoro visualizzato sul pannello a sfioramento al termine della scansione.
   - Se la trasmissione broadcast comprende destinazioni con modalità diverse, per ciascuna di tali modalità viene visualizzato lo stesso tasto di trasmissione broadcast.

4. #### Dopo avere toccato la scheda [Non riuscito], toccare il tasto [Rinvia a tutti indirizzi con invio non riuscito] sul pannello operativo.

   La macchina inizia a inviare di nuovo l'immagine alle destinazioni di trasmissione broadcast precedentemente non raggiunte.

   La procedura da seguire dopo avere toccato il tasto [Rinvia a tutti indirizzi con invio non riuscito] dipende dall'utilizzo o meno della funzione di archiviazione documenti.

   - ###### Se si utilizza la funzione di archiviazione documenti:

     Quando si immette la destinazione non raggiunta, si torna alla schermata di reinvio della funzione di archiviazione documenti.
     Eseguire la procedura di reinvio per l'archiviazione di documenti. Non è necessario ripetere la scansione dell'originale.

   - ###### Se non si utilizza la funzione di archiviazione documenti:

     Quando si immette la destinazione non raggiunta, si torna alla schermata iniziale. Collocare l'originale ed eseguire la procedura prevista per la trasmissione broadcast.

Torna all'inizio