# IMPOSTAZIONE DEL VASSOIO BYPASS

Se si seleziona il vassoio bypass, specificare il tipo e il formato di carta in base alla carta caricata nel vassoio bypass.
Questa funzione è disponibile solo se è installato un vassoio bypass.

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Scelta Carta], quindi toccare il tasto del vassoio bypass

   È inoltre possibile richiamare la schermata [Area Carta] toccando l'immagine della macchina nella schermata iniziale.

2. #### Toccare il tasto [Tipo e dimens.], quindi toccare il tasto che corrisponde al tipo di carta caricata

3. #### Toccare il tasto [Formato], quindi il tasto corrispondente al formato della carta caricata

   Al termine della procedura di impostazione toccare .

4. ###### Tasto [Auto-AB]

   Rileva automaticamente il formato AB appropriato quando si carica carta in formato A4 o B5.

   ###### Tasto [Auto-Inch]

   Rileva automaticamente il formato in pollici appropriato quando si carica carta in un formato quale 8-1/2" × 11".

   ###### Tasto [Imposta dimens.]

   Toccare questo tasto per specificare manualmente il formato della carta che non viene rilevato automaticamente.

   ###### Tasto [Immissione Diretta]

   Toccare questo tasto per immettere un valore numerico per il formato della carta caricata.

   ###### Per immettere direttamente un formato di carta

   Quando si specifica l'unità carta in millimetri, toccare il tasto [AB]. Quando si specifica l'unità carta in pollici, toccare il tasto [Pollici]. Toccare il tasto e immettere il formato carta. Toccare infine il tasto [OK].

Torna all'inizio