# REGOLAZIONE DELLA RISOLUZIONE DURANTE LA SCANSIONE (RISOLUZIONE SCANSIONE)

## Panoramica

Questa funzione regola la risoluzione durante la scansione dell'originale, consentendo stampe più rapide o di qualità elevata, in base all'applicazione.
La risoluzione di scansione deve essere specificata prima della scansione dell'originale.

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Risoluzione Scansione]

2. #### Selezionare la risoluzione

   La risoluzione può essere impostata sia sull'alimentatore dei documenti che sulla lastra di esposizione.
   Al termine della procedura di impostazione toccare prima , quindi il tasto [Indietro], in sequenza.

3. #### Posizionare l'originale e toccare il tasto [Anteprima].

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZIONE

4. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la copia.

   ###### Per eseguire più serie di copie:

   Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.

Torna all'inizio