# COPIA DI PIÙ ORIGINALI SULLE SINGOLE PAGINE DELLA COPIA DI UN OPUSCOLO (COPIA OPUSCOLO 2 SU 1/4 SU 1)

## Panoramica

Questa funzione copia due o quattro pagine dell'originale in parti uguali su una pagina della copia opuscolo.
Digitalizzare gli originali in sequenza, dalla prima all'ultima pagina. L'ordine di copia verrà regolato automaticamente dalla macchina.
Su ciascun foglio di carta verranno copiate 8 o 16 pagine originali. Se alla fine il numero delle pagine originali non sarà un multiplo di otto, verranno inserite automaticamente delle pagine bianche.
Questa funzione è utile per impaginare un numero minimo di copie in un opuscolo o libretto di aspetto gradevole.

###### Per la copia opuscolo 2 su 1 o 4 su 1 sono disponibili i formati carta seguenti.

A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R, 8K, 16KR

## Funzionamento

1. #### Posizionare un originale

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZIONE
   Utilizzare l'alimentatore automatico dei documenti per posizionare un originale su due facciate.

2. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Copia Opuscolo]

3. #### Selezionare il lato di rilegatura

   ###### Per annullare l'impostazione relativa alla copia opuscolo:

   Toccare il tasto [Off]

4. #### Toccare il tasto [1 Facciata] oppure [2 Facciate], in base all'originale

5. #### Per aggiungere una copertina, toccare il tasto [Impostazioni Copertina], quindi il tasto [On].

   Per cambiare il vassoio di entrata delle copertine:
   Toccare il tasto [Vassoio Carta] per visualizzare la schermata di selezione del vassoio.
   Toccare il vassoio di entrata delle copertine nella schermata di selezione del vassoio.
   Per ulteriori informazioni, vedere "IMPOSTAZIONE DEL VASSOIO CARTA" e "IMPOSTAZIONE DEL VASSOIO BYPASS".
   Per eseguire una copia su copertina, impostare la casella di controllo [Crea copia sulla copertina (Duplex)] su .
   Se si intende copiare anche la copertina, non è possibile utilizzare fogli di etichette, lucidi, carta a rubrica e carta lucida.

6. #### Toccare il tasto [Anteprima] e controllare l'immagine di anteprima

   ###### Per annullare tutte le impostazioni:

   Toccare il tasto [CA].

7. #### Toccare il tasto [N su 1] nel pannello operativo.

8. #### Toccare il tipo di formato N su 1 che si desidera utilizzare.

   Se necessario, le immagini verranno ruotate.

   ###### Per annullare l'impostazione N su 1:

   Toccare il tasto [Off]

9. #### Selezionare il layout.

10. #### Selezionare il bordo.

    Tra le pagine disposte su un foglio è possibile inserire una linea.
    Al termine della procedura di impostazione toccare prima , quindi il tasto [Indietro], in sequenza.

11. #### Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.

    ###### Per annullare tutte le impostazioni:

    Toccare il tasto [CA].

12. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la copia.

    Per eseguire due o più copie:
    Toccare il tasto del display di copia per impostare il numero.

Torna all'inizio