# IMPOSTAZIONE DELLA POSIZIONE DELLA CARTA (POSIZIONE IMMAGINE)

## Panoramica

Questa funzione sposta in una posizione specificata l'originale digitalizzato per effettuarne una copia.

Il valore di Posizione immagine deve essere specificato prima della scansione dell'originale.

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Altri], quindi il tasto [Posizione immagine]

2. #### Specificare la posizione di avvio stampa

   Toccare il campo del display con valori numerici sul lato anteriore o posteriore e immettere la posizione di avvio stampa utilizzando i tasti numerici.
   In alternativa, toccare per immettere la posizione di avvio stampa.
   Al termine della procedura di impostazione toccare prima , quindi il tasto [Indietro], in sequenza.

   Se si imposta il segno di spunta nella casella di controllo [Rettifica il valore di pag. 2 in base a pag. 1], è possibile impostare separatamente il lato anteriore e quello posteriore.

   ###### Per annullare l'impostazione relativa alla posizione dell'immagine:

   Toccare il tasto [Cancella].

3. #### Posizionare l'originale e toccare il tasto [Anteprima].

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZIONE

4. #### Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.

   ###### Per annullare tutte le impostazioni:

   Toccare il tasto [CA].

5. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la copia.

   ###### Per eseguire più serie di copie:

   Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.

Torna all'inizio