# USO DI DUE MACCHINE PER ESEGUIRE COPIE IN PARALLELO (COPIA IN PAR.)

## Panoramica

Questa funzione suddivide un lavoro di copia in parti uguali su due macchine connesse in rete, per consentire la riduzione del tempo di copia. La funzone Copia in par. deve essere abilitata in [Impostazione della connessione parallela] in modalità di impostazione.

Macchina principale e macchina client
La macchina principale esegue solo la scansione, mentre una macchina client registrata nella macchina principale esegue solo la stampa senza digitalizzare l'originale.

- Per utilizzare questa funzione è necessario connettere due macchine in rete. Non è consentito usare tre o più macchine per la copia in parallelo.
- Se la copia in parallelo viene abilitata mediante una funzione disponibile nella macchina principale ma non in una macchina client, verrà visualizzato un messaggio. Per esempio, se un finitore a sella è installato nella macchina principale ma non in una macchina client:
  - La copia in parallelo viene abilitata quando si specificano copie senza pinzatura.
  - La copia in parallelo viene disabilitata quando si specificano copie con pinzatura.
- Se la macchina principale o la macchina client esaurisce la carta, terrà in sospeso il lavoro, che verrà invece continuato dalla macchina che dispone ancora di carta. Una volta aggiunta la carta, il lavoro verrà ripreso. Una volta aggiunta la carta, il lavoro verrà ripreso.
- Se sono state configurate le impostazioni di autenticazione dell'utente, la Copia in parallelo potrebbe non essere abilitata in base all'autenticazione specificata per la macchina principale e la macchina client.
  - La copia in parallelo viene abilitata quando l'autenticazione dell'utente è specificata nella macchina master.
  - La copia in parallelo viene disabilitata quando l'autenticazione dell'utente è specificata nella macchina client ma non nella macchina principale.
- Se si eseguono gruppi di copie in quantità dispari, all'unità principale viene inviato un altro gruppo di copie.

###### Per utilizzare la funzione di copia in parallelo:

In "Modalità di Impostazione (amministratore)" selezionare [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Impostazione della connessione parallel].

- Le informazioni sull'indirizzo IP della macchina client devono essere registrate sulla macchina principale. Per il numero di porta è consigliabile utilizzare l'impostazione iniziale (50001). Non modificare il numero di porta, a meno che non si verifichi un problema con questa impostazione. L'impostazione della connessione parallela deve essere configurata dall'amministratore di rete. Per scambiare i ruoli tra la macchina principale e la macchina client, configurare l'indirizzo IP della macchina principale nella macchina client. Per entrambe le macchine è possibile utilizzare lo stesso numero di porta.

###### Per impedire la trasmissione o la ricezione in parallelo:

In "Modalità di Impostazione (amministratore)" selezionare [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Impostazione della connessione parallel].

- Per impedire la trasmissione in parallelo abilitare [Disattivare modo unità principale].
- Per impedire la ricezione in parallelo, abilitare [Disattivaz. mod. macchina Client].

## Funzionamento

1. #### Posizionare l'originale e toccare il tasto [Anteprima].

   Collocare gli originali nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti o sulla lastra di esposizione.
   Se si utilizza la lastra di esposizione per digitalizzare più pagine originali, cambiare l'originale e toccare il tasto [Scansione agg.].
   - ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI
   - LASTRA DI ESPOSIZIONE

2. #### Toccare il tasto [Altri], quindi toccare il tasto [Copia in par.]

   Al termine della procedura di impostazione toccare il tasto [Indietro].

   ###### Per annullare l'impostazione di copia in parallelo:

   Toccare il tasto [Copia in par.] per rimuovere il segno di spunta.

3. #### Toccare il tasto del display di copia per specificare il numero di copie.

   È possibile impostare fino a 9999 copie (serie). Le copie specificate vengono condivise tra la macchina principale e la macchina client. Se il numero di copie è dispari, la macchina principale eseguirà più copie della macchina client.

   ###### Se viene impostato un numero di copie non corretto:

   Toccare il tasto [C], quindi immettere il numero corretto.

4. #### Controllare l'immagine di anteprima nella schermata di anteprima.

   ###### Per annullare tutte le impostazioni:

   Toccare il tasto [CA].

5. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la copia.

   ###### Per annullare Copia in par.:

   Toccare il tasto [INTERROMPI] sia sulla macchina principale che sulla macchina client.

Torna all'inizio