# USO DELLA LASTRA DI ESPOSIZIONE PER LA COPIA A 2 FACCIATE AUTOMATICA

## Panoramica

In questa sezione viene spiegato come eseguire una copia su due facciate usando la lastra di esposizione.

La copia su due facciate consente di risparmiare carta.

###### Per cambiare la modalità predefinita di copia a due facciate:

In "Modalità di Impostazione (amministratore)", selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Funzione Copia] → [Impostazioni Stato Iniziale] → [Copia 2 Facciate].

## Funzionamento

1. #### Toccare il tasto [Copia 2 Facciate], quidi toccare il tasto [1-Facciata a 2-Facciate]

   Al termine della procedura di impostazione toccare .

   Per eseguire copie a due facciate di un originale verticale a una facciata posizionato orizzontalmente, impostare la casella di controllo [Ruota la faccia inferiore di 180°] su .
   I tasti [2-Facciate a 2-Facciate] e [2-Facciate a 1-Facciata] non possono essere utilizzati in caso di copia dalla lastra di esposizione.

2. #### Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione, quindi toccare il tasto [Anteprima].

   - LASTRA DI ESPOSIZIONE

3. #### Posizionare la serie successiva di originali e toccare il tasto [Scansione aggiuntiva].

   Ripetere l'operazione fino al termine della scansione di tutti gli originali.

4. #### Controllare che la carta da utilizzare e sia selezionata

   Per modificare la carta, vedere gli argomenti seguenti:
   - IMPOSTAZIONE DEL VASSOIO CARTA
   - IMPOSTAZIONE DEL VASSOIO BYPASS
   A seconda del formato dell'originale, è possibile che non venga selezionato automaticamente lo stesso formato dell'originale. In tal caso, cambiare il vassoio carta manualmente.

5. #### Toccare il tasto [Start] per avviare la copia.

   ###### Per eseguire più serie di copie:

   Toccare il tasto del display di copia che specifica il numero di copie.

Torna all'inizio