# CALIBRAZIONE AUTOMATICA

Le seguenti impostazioni riguardano la funzione di copia.
Le impostazioni predefinite configurate in questo modo si applicano a tutte le funzioni della macchina (non solo alla funzione di copia).
Le seguenti impostazioni riguardano il colore.
CALIBRAZIONE AUTOMATICA
Esegue la correzione automatica quando la copia in bianco e nero è disattivata. La macchina stampa un frammento di prova, ne effettua una scansione e il colore viene corretto automaticamente.
Dopo aver toccato il tasto [Esegui] e dopo la stampa del frammento di prova viene visualizzato un messaggio che invita ad avviare la calibrazione automatica. Posizionare il frammento di prova sul piano documenti come mostrato sotto, in modo che la linea sottile sul bordo della pagina si trovi a sinistra.
Posizionare carta per copie (circa cinque fogli) dello stesso formato del frammento di prova sopra quest'ultimo, chiudere delicatamente l'alimentatore automatico dei documenti e toccare il tasto [Esegui].

- Se il colore non è ancora visibile dopo aver eseguito la funzione Calibrazione Automatica, ripetere una seconda volta l'operazione per migliorare il colore.

Torna all'inizio